|  |
| --- |
| **SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ** |

|  |
| --- |
| **Č. název – popis typ ks pozn.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.01** | **JÍDELNA** |  |  |  |
| 34 | Vozík na příbory a podnosy. 4xGN1/4-150, 4 otočná kolečka 2x s brzdou, nerez  Rozměr: 900/600/1200mm |  | 1 |  |
| 35 | Stůl na nápoje, vevařená odkapová miska s děrovaným krytem a odtokem, rozměrů: 800/100mm, 1x police, pojízdné provedení, nerez  Rozměr: 1200/600/900mm |  | 1 |  |
| 36 | Termos vyhřívaný 20litrů, celonerezové provedení s víkem, termostat, nekapající kohout, vodoznak, nerez  Rozměr: průměr355/515mm  Příkon: 0,07kW/230V |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.08** | **KUCHYNĚ** |  |  |  |
| 01 | Stůl pracovní (provedení nad ledničky) s vevařeným dřezem rozměrů: 400/400/250mm, umístěný vlevo, nerez  Rozměr: 1800/700/900mm |  | 1 |  |
| 02 | Nářezový stroj průměr 270  Rozměr: 440/550/350mm  Příkon: 0,16kW/230V | STÁVAJÍCÍ | 1 |  |
| 03 | Police nástěnná jednopatrová plná s kořenkami, 5xGN 1/9-100, nerez  Rozměr: 1800/300mm |  | 1 |  |
| 04 | Chladící skříň 130litrů, ventilované chlazení, rozsah teplot -2 - 8°C, digitální termostat, zámek , nerez  Rozměr: 600/585/855mm  Příkon: 0,15kW/230V |  | 3 |  |
| \_ | Koš odpadkový s víkem, 50litrů, nášlapné odklápěcí víko, pojízdný, nerez  Rozměr: průměr435/610mm |  | 1 |  |
| 05 | Chladící skříň 400litrů, ventilované chlazení, rozsah teplot -2 - 8°C, digitální termostat, zámek , nerez  Rozměr: 600/585/1855mm  Příkon: 0,19kW/230V |  | 1 |  |
| 06 | Stůl pracovní s dřevěnou deskou, 1x plná police, 1x zásuvka, nerez  Rozměr: 1000/700/900mm |  | 1 |  |
| 07 | Váha kontrolní elektronická, rozsah do 15kg, dílek 2/5gramů, nerez  Rozměry: 250/290/130mm  Příkon: 0,01kW/230V |  | 2 |  |
| 08 | Univerzální stroj, odnímatelná nerezová nádoba 60litrů, vč.příslušenství (metla, hák, míchač), bezpečnostní nerezový kryt, 3 volitelné rychlosti, časovač  Rozměry: 630/720/1300mm  Příkon: 2,25kW/400V |  | 1 |  |
| 09a | Stůl pracovní, 1x plná police, nerez  Rozměr: 1800/700/900mm |  | 1 |  |
| 09 | Stůl pracovní (provedení nad ledničky), 1x zásuvka, nerez  Rozměr: 1800/700/900mm |  | 2 |  |
| 10 | Varná stolička elektrická  Rozměr: 540/575/400mm  Příkon: 6,0kW/400V |  | 1 |  |
| 11 | Kotel varný elektrický 300litrů  Rozměr: 1600/900/900mm  Příkon: 36,0kW/400V | STÁVAJÍCÍ | 1 |  |
| 12 | Kotel varný elektrický 150litrů, nepřímý ohřev, bezpečnostní tlaková armatura, baterie na T+S vodu, nerez  Rozměr: 800/900/900mm  Příkon: 21,0kW/400V |  | 1 |  |
| 13 | Stůl pracovní jednoduchý, nerez  Rozměr: 600/900/900mm |  | 1 |  |
| 14 | Změkčovač vody automatický  Rozměr: 230/440/550mm  Příkon: 0,06kW/230V |  | 2 |  |
| 15 | Konvektomat elektrický, kapacita 11xGN1/1, bojler, dotykový ovládací panel, tři režimy (horký vzduch, pára, kombinovaný provoz), regenerace, programovatelný, teplotní sonda, USB rozhraní, automatické mytí,  vč.podstavce se vsuny pro 10xGN1/1  Rozměr: 933/863/1046mm  Příkon: 17,6kW/400V |  | 1 |  |
| ­\_ | SADA GN DO KONVEKTOMATU  Gastronádoba plná, nerezová GNP 1/1-65  Gastronádoba plná, nerezová GNP 1/1-100  Gastronádoba děrovaná, nerezová  GVO 1/1-65  Gastronádoba děrovaná, nerezová  GVO 1/1-100  Gastronádoba smaltovaná SGN 1/1-40  Gastronádoba smaltovaná SGN 1/1-65  Rošt nerezový 1/1 |  | 10  10  5  5  5  5  5 |  |
| 16 | Stůl pracovní, 1x police, nerez  Rozměr: 1400/900/900mm |  | 1 |  |
| 17 | Fritéza elektrická, vč.podstavby, objem oleje 18litrů, bezpečnostní termostat, nerez  Rozměr: 400/900/900mm  Příkon: 15,9kW/400V |  | 1 |  |
| 18 | Pánev smažící elektrická, nerezová vana 80litrů, manuální sklápění, přívod vody, nerez  Rozměr: 800/900/900mm  Příkon: 15,0kW/500V |  | 1 |  |
| 19 | Stůl pracovní jednoduchý, nerez  Rozměr: 450/900/900mm |  | 1 |  |
| 20 | Napouštěcí raménko vody, otočné, uchycení do stolové desky  Rozměr: výška ramene 700mm |  | 1 |  |
| 21 | Sporák s troubou elektrický  Rozměr: 900/900/900mm  Příkon: 14,0kW/400V | STÁVAJÍCÍ | 1 |  |
| 22 | Zásobník na talíře s ohřevem, pojízdný, kapacita 60-70 talířů, termostat, nerez  Rozměr: 496/554/1050mm  Příkon: 0,67kW/230V |  | 2 |  |
| 23 | Vodní lázeň 3xGN1/1  Rozměr: 1300/650/900mm  Příkon: 2,1kW/230V | STÁVAJÍCÍ | 1 |  |
| 24 | Vitrína chlazená (ventilované chlazení) pultová samoobslužná, izolované dno, v horní části chladící agregát s elektronickým ovládáním (5°C až 10°C), ze strany zákazníka dělená výklopná dvířka, ze strany obsluhy posuvná dvířka, 2xpolohovatelné police, nerez  Rozměr: 1105/600/1135mm  Příkon: 1,23kW/230V |  | 1 |  |
| 25 | Stůl skříňový, 2x police, posuvné dveře, nerez  Rozměr: 1100/600/900mm |  | 1 |  |
| 26 | Stůl příjmový s vevařeným dřezem, rozměrů 400/400/250mm, umístěným vpravo, vedení pro koše, baterie stolní s výsuvnou sprchou, nerez  Rozměr: 1400/700/850mm |  | 1 |  |
| 27 | Myčka průběžná  Rozměr: 700/950/1925mm  Příkon: 6,75kW/400V | STÁVAJÍCÍ | 1 |  |
| 28 | Stůl vynášecí, vedení pro koše, nerez  Rozměr: 700/700/850mm |  | 1 |  |
| \_ | Koš odpadkový s víkem, 50litrů, nášlapné odklápěcí víko, pojízdný, nerez  Rozměr: průměr435/610mm |  | 1 |  |
| 29 | Stůl pracovní jednoduchý, nerez  Rozměr: 1440/940/850mm | STÁVAJÍCÍ | 1 |  |
| 30 | Dřez dvoudílný svařovaný, nerez  Rozměr: 1330/700/850mm | STÁVAJÍCÍ | 1 |  |
| 31 | Tlaková sprcha s ramínkem a baterií ze zdi  Rozměr: baterie rozteč 150mm |  | 1 |  |
| 32 | Regál policový, 4x roštová police, nerez  Rozměr: 1700/500/1800mm |  | 1 |  |
| 33 | Regál policový, 4x plná police, nerez  Rozměr: 1300/500/1800mm |  | 1 |  |
| 34 | Výlevka, nerez  Rozměr: 500/500/500mm |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.09** | **TECHNICKÁ MÍSTNOST** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.10** | **SKLAD CHLAZENÝ** |  |  |  |
| 01 | Mraznička pultová  Rozměr: 1550/700/850mm  Příkon: 0,4kW/230V | STÁVAJÍCÍ | 1 |  |
| 02 | Mraznička pultová, 300litrů, rozsah teplot -18 až -25°C, plné výklopné víko, zámek, bílá  Rozměr: 1292/670/830mm  Příkon: 0,4kW/230V |  | 1 |  |
| 03 | Mrazící skříň, 555litrů, (lze vložit GN2/1, nebo přepravku), rozsah teplot -18 až -25°C, ventilované chlazení, digitální termostat, 7 polic, zámek, bílá  Rozměr: 777/695/1895mm  Příkon: 0,35kW/230V |  | 1 |  |
| 04 | Chladící skříň, 570litrů, (lze vložit GN2/1, nebo přepravku), rozsah teplot -2 ař +8°C, ventilované chlazení, digitální termostat, 5 polic, zámek, bílá  Rozměr: 700/750/1810mm  Příkon: 0,19kW/230V |  | 2 |  |
| 05 | Stůl pracovní jednoduchý, nerez  Rozměr: 1000/700/850mm |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.11** | **WC PERSONÁLU** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.12** | **ÚKLID** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.13** | **DENNÍ MÍSTNOST A ŠATNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.14** | **CHODBA** |  |  |  |
| 01 | Váha příjmová do 200kg  Rozměr: 550/1000mm | STÁVAJÍCÍ | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.15** | **KANCELÁŘ VEDOUCÍ KUCHYNĚ** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.16** | **SKLAD ODPADU** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.17** | **SKLAD SUCHÝ** |  |  |  |
| 01 | Regál skladový, 5x plná police, nerez  Rozměr: 1600/500/1800mm |  | 1 |  |
| 02 | Regál skladový, 5x plná police, nerez  Rozměr: 1800/500/1800mm |  | 1 |  |
| 03 | Vozík manipulační, 2x police, 4x pojezdová kolečka, 2x s brzdou, nerez  Rozměr: 800/500/900mm |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.18** | **HRUBÁ PŘÍPRAVA A SKLAD ZELENINY** |  |  |  |
| 01 | Škrabka brambor 12kg, nerez  Rozměr: 700/700/950mm  Příkon: 0,55kW/400V |  | 1 |  |
| - | Lapač škrobu a slupek, nerez |  | 1 |  |
| 02 | Stůl pracovní, s vevařeným dřezem, rozměrů 400/400/250mm, umístěným vpravo, nerez  Rozměr: 1400/600/850mm |  | 1 |  |
| \_ | Koš odpadkový s víkem, 50litrů, nášlapné odklápěcí víko, pojízdný, nerez  Rozměr: průměr435/610mm |  | 1 |  |
| 03 | Regál skladový, 4x roštová police, nerez  Rozměr: 1200/500/1800mm |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.19** | **SKLAD NÁPOJŮ** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.20** | **ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY** |  |  |  |
| 01 | Stůl pracovní, s vevařeným dřezem, rozměrů 400/400/250mm, umístěným vpravo, 1x plná police, 1x zásuvka, nerez  Rozměr: 1400/700/850mm |  | 1 |  |
| \_ | Koš odpadkový s víkem, 50litrů, nášlapné odklápěcí víko, pojízdný, nerez  Rozměr: průměr435/610mm |  | 1 |  |
| 02 | Řezačka zeleniny, 20-300 porcí, kovová hlava se dvěma násypnými otvory, nerez blok motoru  Rozměr: 350/320/590mm  Příkon: 0,55kW/230V |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| \_ | Sada krouhacích disků (6 disků) – plátkovač 1,5 a 3 mm, nudličkovač 2x 6mm, kostičkovač 14x14x14mm |  | 1 |  |
| 03 | Police nástěnná jednopatrová plná, nerez  Rozměr: 1500/300mm |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |

Vypracoval:

Ing. Pavel Pelikán

2P IMPORT – EXPORT s.r.o.

Smilova 307, Pardubice, PSČ 530 02

Tel.: 602 746 677

e-mail: [2pimex@pce.cz](mailto:2pimex@pce.cz)

Pardubice 09/2016