**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Jirkov - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 01 18 059

Č.akce : 201 679

Požadujeme zajištění těchto prací :

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:  
  
1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek, jejich oprava, výměna těsnících O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti.zařízení).  
1. sekce na kótě 424,00 m n. m. 12 ks trysek  
2. sekce na kótě 432,00 m n. m. 12 ks trysek  
  
2/ kontrola stavu vodárenských odběrů a MVE, kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.  
1. horizont MVE na kótě 418,00 m n. m.  
2. horizont VO na kótě 426,60 m n. m.  
3. horizont VO na kótě 440,00 m n. m.  
  
3/ Periodická kontrola prostoru nátoku do spodních výpustí (1 x 3 roky) dle požadavku TBD  
  
  
Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 6/2019 – 11/2019 ….2 pracovní dny + 3 dny kontrola nátoku do SV**

**Místo plnění zakázky:** VD Jirkov

**Přílohy:**

* Situační náčrt
* Tryska VD
* VD Jirkov