**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Nechranice - potápěčské práce“***

Č. PL : 2 03 18 057

Č.akce : 203 684

Požadujeme zajištění těchto prací :

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:  
  
- kontrola a vyčištění prahu hradící tabule na výtoku ze štoly č. 2 před započetím GO HC   
 Nechranice, zatěsnění hradící tabule (zajištění těsnícího materiálu)  
- kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení před 1., 2. a 3. přelivným polem - (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O-kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti).  
Horní sekce 265,00 m n. m. 10 ks trysek  
Dolní sekce 263,00 m n. m. 7 ks trysek  
Rozsah prací bude ještě upřesňován v závislosti na postupu prací při rekonstrukci krajních polí VDN a aktuální hladině v nádrži.   
- kontrola dosedacího prahu pro hradící tabuli před hrazením 2. přelivného pole, zatěsnění hradící tabule (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál).  
Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 4/2019 – 11/2019 ….3 pracovní dny**

**Místo plnění zakázky:** VD Nechranice

**Přílohy:**

* Situační náčrt
* Tryska VD
* VDN Přelivy \_KN