**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Přísečnice, odběrný objekt - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 01 18 061

Č.akce : 201 683

Požadujeme zajištění těchto prací :

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:  
  
1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).  
1. sekce na kótě 710,30 m n. m. 12 ks trysek  
2. sekce na kótě 718,40 m n. m. 12 ks trysek  
  
2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.  
1. horizont na kótě 700,20 m n. m.  
2. horizont na kótě 707,00 m n. m.  
3. horizont na kótě 714,00 m n. m.  
4. horizont na kótě 722,00 m n. m.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 6/2019 – 11/2019 ….2 pracovní dny**

**Místo plnění zakázky:** VD Přísečnice

**Přílohy:**

* Situační náčrt
* VD Přísečnice