**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Fláje - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 06 18 080

Č.akce : 206 686

Požadujeme zajištění těchto prací :

Požadujeme v roce 2019 zajištění těchto prací :  
- vyčištění kobky a česlí nátoku do potrubí LMG cca na kótě 692,00 m n. m.  
- instalaci krycí stříšky nad kobku nátoku do LMG. Výroba stříšky bude zajištěna vlastními silami (HS 205). Základní rozměr dodávaného nerez ocel. plechu je 1 x 2 m a 2 mm tloušťka. Tvar stříšky je po konzultaci s potápěči předpokládán sedlový s vytvořením lemů k ukotvení na stěnu hráze. Ke kotvení plechu je uvažováno 6 nerez kotev pr. 8 mm. Technické detaily budou projednány v předstihu.  
- kontrola odběrného objektu (tabule, práh, vodící profily), očištění jemných česlí vtoku odběrného objektu od naplavenin na kótě 709,25 m n. m.  
- odběr vzorků sedimentu u hráze pro VHL Teplice  
- periodická kontrola prostorů nátoků do spodních výpustí VD (systém TBD).

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 9/2019 – 9/2019 …. 3 pracovní dny**

**Místo plnění zakázky:** VD Fláje

**Přílohy:**

* VD Fláje KN
* VD Fláje OO KN