**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Křímov - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 01 18 058

Č.akce : 201 677

Požadujeme zajištění těchto prací :

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).  
1. sekce na kótě 542,00 m n. m. 9 ks trysek

2. sekce na kótě 549,00 m n. m. 9 ks trysek

2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.  
1. horizont na kótě 542,71 m n. m.

2. horizont na kótě 551,31 m n. m.

3. horizont na kótě 558,31 m n. m.

3/ Oprava rozvodů rozmrazovacího zařízení – odstranění křížení potrubí na návodním líci hráze – reklamace.  
  
Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 6/2019 – 11/2019 ….2 pracovní dny**

**Místo plnění zakázky:** VD Křímov

**Přílohy:**

* Situační náčrt
* Tryska VD
* VD Křímov KN