**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***HC Nechranice - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 16 18 066

Č.akce : 216 676

Požadujeme zajištění těchto prací :

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:  
  
- kontrola a následné vyčištění prahů hradících tabulí na vtoku č. 2 před započetím GO HC Nechranice, zatěsnění provizorního hrazení (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál )  
- kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování kolem věžového objektu a v prostoru vodících I profilů pro hradící tabule SV, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti obou sekcí).  
VO sekce na kótě 262 m n. m. 24 ks trysek  
VO – vodící profily: horní sekce 257,00 m n. m. 4 ks trysek   
 dolní sekce 249,00 m n. m. 4 ks trysek  
Termín provedení sdělí provozovatel.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 1/2019 – 5/2019 …. 2 pracovní dny**

**Místo plnění zakázky:** VD Nechranice

**Přílohy:**

* VDN VO