**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Stanovice - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 1 02 18 059

Č.akce : 102 711

Požadujeme zajištění těchto prací :

Požadujeme provedení čištění nátoků SV a podrobné prohlídky prostoru vtoků do spodních výpustí v tomto rozsahu :

a) Stav splavenin – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis a náčrtek rozložení a výšky splavenin na vtoku před česlemi a případně před osazeným provizorním hrazením v drážkách před česlemi. V popisu budou dále uvedeny údaje o množství splavenin, materiálovém složení jeho tvaru a velikosti.  
  
Bude provedeno očištění česlí od ulpělých splavenin. Prostor před nátokem do s.v. bude vyčištěn od naplaveného sedimentu v předpokládaném rozsahu 1 m3. V případě zjištění většího množství splavenin před a na česlích, které by snižovalo kapacitu spodních výpustí nebo stabilitu konstrukce česlí bude po okamžitém vyrozumění a dohodě s příslušnými odpovědnými pracovníky TBD přistoupeno k vytěžení splavenin.

b) Podrobná prohlídka stavební části – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis poškození a rozměrový náčrtek změn ve srovnání s původním stavem stavební konstrukce.

c) Podrobná prohlídka a očištění konstrukce česlí – zpráva z prohlídky bude obsahovat výsledky zjištění stavu konstrukce česlí, včetně podpěrných a upevňovacích prvků, s ohledem na změny oproti původnímu tvaru, chybějící části, stav povrchových ochran a na korozní úbytky materiálu. V rozměrovém náčrtku budou uvedena místa výsledků zjištění.

e) Kontrola rozmrazovacího potrubí včetně trysek a to ve 3 etážích (509,5 m n. m., 502,5 m n. m. a 496,0 m n. m.). Potrubí je umístěno po obvodu věžového objektu a v každé etáži je 27 trysek.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 5/2019 – 11/2019 - …. 5 pracovních dní**

**Místo plnění zakázky:** VD Stanovice

**Přílohy:**

* Schéma podélná řez