**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Všechlapy - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 07 18 074

Č.akce : 207 680

Požadujeme provedení kontroly vtokové části do základových výpustí DN 500 a DN 1800 včetně česlí, vyčištění od usazenin.  
Požadujeme opravu uložení vrchních trámů provizorního hrazení. Bude provedeno ruční vyklínování vrchních trámů suchými dřevěnými dubovými klíny.  
Provést kontrolu dle Programu TBD včetně nálezové zprávy.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 1/2019 – 11/2019 …. 3 pracovní dny**

**Místo plnění zakázky:** VD Všechlapy

**Přílohy:**

* VD Všechlapy
* Zpráva o kontrole VD Všechlapy 2.8.2016
* VDN KN