**Technická specifikace**

**k veřejné zakázce**

**Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy
(opakovaná VZ)**

V níže uvedených tabulkách zadavatel stanovuje technické požadavky na přepravní automobily a pevné přívěsy. Účastník ve sloupci „Nabízené řešení dodavatele“ doplní konkrétní hodnotu parametru jím nabízeného řešení, případně vyplní, zda parametr jím nabízeného řešení splňuje požadavky zadavatele (vyplní *ano* nebo *ne*)

|  |
| --- |
| **Požadavky zadavatele na přepravní automobil (černý)** |
| **Obchodní označení** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Výrobce** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Nabízené řešení dodavatele** |
| Provedení | pro 3 osoby a 2 koně, řidičské oprávnění B | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Největší povolená hmotnost vozidla | 3 500 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK kg |
| Provozní hmotnost vozidla | max. 2 600 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK kg |
| Motor | vznětový motor, přeplňovaný turbodmychadlem, turbodmychadly nebo kompresory | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Palivo | nafta motorová | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Objem motoru | min. 2 295 cm³ | DOPLNÍ ÚČASTNÍK cm³ |
| Výkon motoru | min. 170 HP | DOPLNÍ ÚČASTNÍK HP |
| Emise | min. EURO 6 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Spotřeba paliva | v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Převodovka | automatická | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Objem palivové nádrže | min. 90 dm³ | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Max. technická hmotnost brzděného přívěsu | min. 2 500 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Barva karoserie | **černá** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Barva interiéru | tmavší odstín(např. černá, šedá) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet míst k sezení | 3 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Sedadla | Vyhřívané sedadlo řidiče | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | Nastavitelné sedadlo řidiče | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Čalounění | tmavé provedení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | povrch sedadel musí být omyvatelný, nesající tekutiny - např. z koženky či kůže | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Bezpečnost | Airbag řidiče a spolujezdce | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| posilovač řízení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| ABS | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Výbava** |
| Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky | centrální zamykání kabiny s dálkovým ovládáním | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| výškově a podélně nastavitelný volant | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| elektricky ovládaná boční okna | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| imobilizér | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| tempomat | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| automatická klimatizace | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| autorádio s Bluetooth, Hands-free, reproduktory a anténou | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| navigační systém - displej integrovaný do palubní desky vozidla, s mapovými podklady minimálně pro celou Evropu (bezplatná aktualizace mapových podkladů minimálně po dobu záruky vozidla) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| světlomety pro denní svícení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| přední a zadní mlhová světla | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| parkovací senzory minimálně zadní nebo digitální couvací kamera | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| tažné zařízení pro přívěs pro přívěs s celkovou hmotností min. 2 500 kg., kulový čep, 13 pólová elektrická zásuvka, včetně přechodky na 7 pólů | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| gumové koberečky | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| digitální kamera s monitorem pro sledování prostoru koní, prostoru za vozidlem, za přívěsem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Prostor pro koně (nástavba)** |
|  | dlouhý min. 2000 mm+ prostor pro hlavu koně (**barové** stání) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| podlaha vyrobená z materiálu nesajícího tekutiny (**ne dřevotříska**) s protiskluzovým povrchem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | středová příčka pevná, nastavitelná dle potřeby (min. 5 poloh) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | polstrování vstupních dveří, stěn a dělící příčky | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | stěny z odolných okopových desek | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | hlavový dělící systém mezi koňmi (odnímatelný) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | proudová otevírací okna | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | okno mezi kabinou a prostorem pro koně | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | střešní okno otevírací | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | úchyty na seno a pro přivazování koní | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | boční nástupní rampa s protiskluzovým povrchem s plynovými vzpěrami nebo horními bočními dvířky | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | na podlaze čistící šachta | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | osvětlení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | zadní dveře plné (bez oken) široké min. 120 cm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | nerezové uvazovací madlo umístěné vně vozidla na zadní části nástavby | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | elektrický větrák s kapacitou min. 500 m3/hodina, ovládání u řidiče | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | termoizolace stěn i stropu | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | úložný prostor nad kabinou auta (přístupný z prostoru koní) uzavíratelný dvířky | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | teplotní čidlo se zobrazením u řidiče |  |
| **Prostorná sedlovna / Postrojovna** |
|  | v zadní části vozu | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| podlahová plochamin. 140 cm x 180 cm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| min. 2 držáky uzdeček | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| prsní bar ve výšcemin. 135 cm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Příslušenství automobilu** |
|  | Sada kol s disky z lehkých slitin na letních pneumatikách | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Sada kol s ocelovými disky na zimních pneumatikách | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Plnohodnotné rezervní kolo včetně disku s uchycením na/pod automobilem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ruční hasicí práškový přístroj s množstvím látky1 - 2 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | Povinná výbava viz vyhláška č. 341/2014 Sb. | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

|  |
| --- |
| **Požadavky zadavatele na přepravní automobil (bílý)** |
| **Obchodní označení** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Výrobce** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Nabízené řešení dodavatele** |
| Provedení | pro 3 osoby a 2 koně, řidičské oprávnění B | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Největší povolená hmotnost vozidla | 3 500 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK kg |
| Provozní hmotnost vozidla | max. 2 600 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK kg |
| Motor | vznětový motor, přeplňovaný turbodmychadlem, turbodmychadly nebo kompresory | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Palivo | nafta motorová | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Objem motoru | min. 2 295 cm³ | DOPLNÍ ÚČASTNÍK cm³ |
| Výkon motoru | min. 170 HP | DOPLNÍ ÚČASTNÍK HP |
| Emise | min. EURO 6 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Spotřeba paliva | v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení **závazných** zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Převodovka | automatická | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Objem palivové nádrže | min. 90 dm³ | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Max. technická hmotnost brzděného přívěsu | min. 2 500 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Barva karoserie | **bílá** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Barva interiéru | tmavší odstín(např. černá, šedá) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet míst k sezení | 3 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Sedadla | Vyhřívané sedadlo řidiče | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | Nastavitelné sedadlo řidiče | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Čalounění | tmavé provedení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | povrch sedadel musí být omyvatelný, nesající tekutiny - např. z koženky či kůže | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Bezpečnost | Airbag řidiče a spolujezdce | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| posilovač řízení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| ABS | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Výbava** |
| Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky | centrální zamykání kabiny s dálkovým ovládáním | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| výškově a podélně nastavitelný volant | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| elektricky ovládaná boční okna | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| imobilizér | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| tempomat | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| automatická klimatizace | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| autorádio s Bluetooth, Hands-free, reproduktory a anténou | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| navigační systém - displej integrovaný do palubní desky vozidla, s mapovými podklady minimálně pro celou Evropu (bezplatná aktualizace mapových podkladů minimálně po dobu záruky vozidla) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| světlomety pro denní svícení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| přední a zadní mlhová světla | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| parkovací senzory minimálně zadní nebo digitální couvací kamera | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| tažné zařízení pro přívěs pro přívěs s celkovou hmotností min. 2 500 kg., kulový čep, 13 pólová elektrická zásuvka, včetně přechodky na 7 pólů | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| gumové koberečky | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| digitální kamera s monitorem pro sledování prostoru koní, prostoru za vozidlem, za přívěsem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Prostor pro koně (nástavba)** |
|  | dlouhý min. 2 000 mm+ prostor pro hlavu koně (**barové** stání) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| podlaha vyrobená z materiálu nesajícího tekutiny (**ne dřevotříska**) s protiskluzovým povrchem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | středová příčka pevná, nastavitelná dle potřeby (min. 5 poloh) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | polstrování vstupních dveří, stěn a dělící příčky | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | stěny z odolných okopových desek | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | hlavový dělící systém mezi koňmi (odnímatelný) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | proudová otevírací okna | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | okno mezi kabinou a prostorem pro koně | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | střešní okno otevírací | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | úchyty na seno a pro přivazování koní | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | boční nástupní rampa s protiskluzovým povrchem s plynovými vzpěrami nebo horními bočními dvířky | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | na podlaze čistící šachta | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | osvětlení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | zadní dveře plné (bez oken) široké min. 120 cm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | nerezové uvazovací madlo umístěné vně vozidla na zadní části nástavby | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | elektrický větrák s kapacitou min. 500 m3/hodina, ovládání u řidiče | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | termoizolace stěn i stropu | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | úložný prostor nad kabinou auta (přístupný z prostoru koní) uzavíratelný dvířky | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | teplotní čidlo se zobrazením u řidiče |  |
| **Prostorná sedlovna / Postrojovna** |
|  | v zadní části vozu | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| podlahová plochamin. 140 cm x 180 cm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| min. 2 držáky uzdeček | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| prsní bar ve výšce min. 135 cm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Příslušenství automobilu** |
|  | Sada kol s disky z lehkých slitin na letních pneumatikách | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Sada kol s ocelovými disky na zimních pneumatikách | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Plnohodnotné rezervní kolo včetně disku s uchycením na/pod automobilem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ruční hasicí práškový přístroj s množstvím látky1 - 2 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  | Povinná výbava viz vyhláška č. 341/2014 Sb. | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

|  |
| --- |
| **Požadavky zadavatele na skříňový dvounápravový brzděný přívěs2 kusy** |
| **Obchodní označení** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Výrobce** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Nabízené řešení dodavatele** |
| Střecha | pevná | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Dveře | zadní dvoudílné dveře vyměnitelné za nájezdovou rampu (nájezdová rampa je součástí dodávky) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Bok | Kompletně vyklápěcí s plynovými vzpěrami | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Nosnost | min. 1 600 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK kg |
| Nejvyšší povolená hmotnost | min. 2 500 kg max. 3 000 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK kg |
| Délka ložné plochy | min. 4 450 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK mm |
| Šířka ložné plochy | min. 2 250 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK mm |
| Vnitřní výška | 190 - 210 cm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK cm |
| Nakládací výška | max. 80 cm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK cm |
| Celková délka | max. 7 000 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK mm |
| Celková šířka | max. 2 550 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK mm |
| Celková výška | max. 3 000 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK mm |
| Výška oje | nastavitelná | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet náprav | 2 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Nejvyšší povolená rychlost | min. 130 km / hod. | DOPLNÍ ÚČASTNÍK km / hod |
| Barva | bílá | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Opěrné kolečko | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ruční parkovací brzda | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Zámek na oj | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Vnitřní osvětlení | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Boční uvazovací lišty (vlevo i vpravo včetně 1 ks rozpěrné tyče a 6 ks uvazovacích ok | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Náhradní kolo včetně uchycení na/pod přívěsem | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Opěrné nohy v zadní části přívěsu | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Vybavení pro provoz na pozemních komunikacích | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |