# Příloha č. 4

**Technická specifikace zakázky**

**„Dodávka 4 ks kolových traktorů“**

Rozhodující technické parametry a požadavky na dodávku

nového kolového traktoru do **ZS Věrovany**:

* traktor s předním náhonem, výkon motoru min. 55 kW,
* mechanicky odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, příprava inst. autorádia,
* sklopný volant, tlaková kabina, klimatizace, topení, uhlíkové filtry,
* převodovka plně synchronizovaná, otáčky vývodového hřídele 540/1000 ot/min,
* kompresor, vzduchové brzdy přívěsu jedno i dvouokruhové,
* sada závaží zadních kol min. 200 kg, přední závaží min. 200 kg, přední blatníky,
* šplhací závěs s mechanickou hubicí, spodní závěs kombinovaný s agrozávěsem,
* hydraulika: max. zvedací síla min. 33 kN, vnější vývody 6+1,
* možnost doplnění o čelní nakladač,
* zadní tříbodový závěs kat. II., rovná spodní ramena s rychloupínacími koncovkami a vnějším ovládáním ramen,
* kultivační kola s roztečí os kol 142 – 150 cm,
* přestavitelný přední i zadní disk kol, šíře pneu 24 – 28 cm,
* povinná výbava, (výstražný trojúhelník, lékárnička …).