**Veřejná zakázka "*Nákladní automobily nad 3,5 t*"**

**2. část: Terénní nákladní automobil 6x6 sklápěcí**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** |  |
|  | **Nákladní automobil 6x6 – 1 ks** | **Požadavek zadavatele** | **Nabídka účastníka** |
|  | Přípustná celková hmotnost vozidla  | 25 – 35 tun |       |
|  | Užitná hmotnost |  min. 11 tun |       |
| **1.** | Podvozek |
| 1.1 | Konfigurace podvozku – podvozek 6 x 6, stálý pohon kol obou zadních náprav a přiřaditelný pohon kol přední nápravy, uzávěrky osového a mezinápravového diferenciálu | ano |       |
| 1.2 | Technická nosnost přední nápravy 9 tun, pneumatiky přední náprava 385/65 R22,5  | ano |       |
| 1.3 | Dvoumontáž kol zadních náprav, pneumatiky zadních náprav 315/80 R22,5 | ano |       |
| 1.4 | Zadní nápravy – vzduchové pérování | ano |       |
| 1.5 | Stabilizátor zadních náprav | ano |       |
| 1.6 | Blatníky plastové plné | ano |       |
| 1.7 | Přední ocelový nárazník se stupačkou | ano |       |
| 1.8 | Boční podjezdové zábrany | ano |       |
| 1.9 | Skříň na nářadí umístěná na podvozku - vybavená min. uvedeným nářadím: hydraulický zvedák, hadice na dohušťování pneu, sada nářadí, klíč na matice kol, | ano |       |
| 1.10 | Tažný závěs v zadní části podvozku pro vyproštění vozidla | ano |       |
| 1.11 | Zvuková signalizace při couvání | ano |       |
| 1.12 | Kryt převodovky | ano |       |
| 1.13 | Palivová nádrž hliníková, min. 300 litrů | ano |       |
| 1.14 | Povinná výbava dle zákona 341/2002 Sb.  | ano |       |
| **2.** | **Motor** |
| 2.1 | Motor vznětový přeplňovaný | ano |       |
| 2.2 | Emisní norma | EURO 6 |       |
| 2.3 | Výkon motoru | min. 300 kW |       |
| 2.4 | Zdvihový objem motoru  | min.12 400cm3 |       |
| 2.5 | Ochrana chladiče motoru | ano |       |
| 2.6 | Pomocné startovací zařízení pro studený start motoru | ano |       |
| 2.7 | Brzdy – provozní s ABS, parkovací, nouzové, zesílená motorová brzda  | ano |       |
| 2.8 | Odlučovač vody – palivový filtr vyhřívaný  | ano |       |
| 2.9 | Posilovač řízení | ano |       |
| 2.10 | Mechanická převodovka, min. 12-ti stupňová s redukční dvoustupňovou přídavnou převodovkou | ano |       |
| **3.** | **Kabina** |
| 3.1 | Kabina, sklopná se zadním oknem – třímístná (1+2)  | ano |       |
| 3.2 | Sedadlo řidiče – komfortní, vzduchově odpružené, opěrky rukou, nastavitelné | ano |       |
| 3.3 | Výškově stavitelný sklopný volant, | ano |       |
| 3.4 | Klimatizace | ano |       |
| 3.5 | Nezávislé topení | ano |       |
| 3.6 | Autorádio s vestavěnými reproduktory a anténou, handsfree  | ano |       |
| 3.7 | Barva – tmavě modrá  | ano |       |
| 3.8 | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ano |       |
| 3.9 | Denní svícení | ano |       |
| 3.10 | Elektroinstalace 24 V, alternátor min. 80 A, akumulátory min. 180 Ah | ano |       |
| 3.11 | Elektricky ovládaná okna | ano |       |
| 3.12 | Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná, elektricky nastavitelná | ano |       |
| 3.13 | Digitální tachograf | ano |       |
| 3.14 | Sání vzduchu za kabinou vytažené nahoru | ano |       |
| 3.15 | Vyvedení výfuku nahoru za kabinou  | ano |       |
| 3.16 | Dva majáky oranžové barvy umístěné na střeše  | ano |       |
| **4.** | **Nástavba**  |
| 4.1 | Jednostranně dozadu sklápěcí nástavba včetně hydraulického ovládání, ovládání z kabiny vozidla, objem nástavby min. 13 m3, nástavba bude sloužit pro převoz lomového kamene o hmotnosti 200 – 300 kg/kus | ano |       |
| 4.2 | Barva – tmavě modrá (v barvě kabiny) | ano |       |
| 4.3 | Nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb. | ano |       |
| 4.4 | Provedení bočnice – vcelku, nedělené, vysokopevnostní zesílený plech DOMEX 5 mm, přechodový plech mezi podlahou a bočnicí HARDOX 8 mm, přeplátování do výšky min. 650 mm, vnitřní výška bočnic 1350 mm | ano |       |
| 4.5 | Provedení zadního čela – vysokopevnostní plech HARDOX 6 mm, hydraulické ovládání otevírání zadního čela pomocí pístnic z kabiny řidiče umožňující větší průchodnost kamene | ano |       |
| 4.6 | Provedení předního čela – vysokopevnostní plech HARDOX 5 mm, výška předního čela – v úrovni výšky kabiny řidiče | ano |       |
| 4.7 | Provedení podlahy – vysokopevnostní plech 12 mm Hardox | ano |       |
| 4.8 | Stupačky na levé straně pro kontrolu nákladu obsluhou | ano |       |
| 4.9 | Rezerva včetně držáku | ano |       |
| **5.** | **Další požadavky** |
| 5.1 | Zajištění autorizovaného servisu v době záruky  | ano |       |
| 5.2 | Provozovny autorizovaného servisu - min. jedna provozovna se musí nacházet na území Moravskoslezského, případně Olomouckého nebo Zlínského kraje. | ano |       |
| 5.3 | Záruční doba na automobil včetně nástavby – min. 24 měsíců | Ano, účastník doplní i do návrhu KS |       |

Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

Účastník vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano/ne nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv.

# V       dne