**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Křímov – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 01 18 058

Č. akce: 201 678

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 542,00 m n. m. 9 trysek

2. sekce na kótě 549,00 m n. m. 9 trysek

2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont na kótě 542,71 m n. m.

2. horizont na kótě 551,31 m n. m.

3. horizont na kótě 558,31 m n. m.

3/ Periodická kontrola prostoru nátoků do spodních výpustí (1 x za 3 roky) dle požadavku

TBD.

2 dny potápěčských prací v hl. pod 20 m + 2 dny kontrola nátoku

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

**Doba plnění zakázky:** 6/2020–12/2020 - …. 4 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Křímov

**Přílohy:**

Tryska VD.pdf

VD Krimov.pdf

VD Křímov\_KN\_potáp.xls