**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Přísečnice, odběrný objekt – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 01 18 061

Č. akce: 201 688

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 710,30 m n. m. 12 ks trysek

2. sekce na kótě 718,40 m n. m. 12 ks trysek

2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont na kótě 700,20 m n. m.

2. horizont na kótě 707,00 m n. m.

3. horizont na kótě 714,00 m n. m.

4. horizont na kótě 722,00 m n. m.

2 dny potápěčských prací v hl. pod 20 m celkem

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

**Doba plnění zakázky:** 6/2020–12/2020 - …. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Přísečnice

**Přílohy:**

char řez odběrným objektem.pdf

VD Přísečnice\_KN-potáp.xls