**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Březová – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 1 02 18 060

Č. akce: 102 712

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení čištění nátoků SV a podrobné prohlídky prostoru vtoků do spodních výpustí v tomto rozsahu:

a) Stav splavenin – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis a náčrtek rozložení a výšky splavenin na vtoku před česlemi a případně před osazeným provizorním hrazením v drážkách před česlemi. V popisu budou dále uvedeny údaje o množství splavenin, materiálovém složení jeho tvaru a velikosti.

Bude provedeno očištění česlí od ulpělých splavenin. Prostor před nátokem do s.v. bude vyčištěn od naplaveného sedimentu v předpokládaném rozsahu 1 m3. V případě zjištění většího množství splavenin před a na česlích, které by snižovalo kapacitu spodních výpustí nebo stabilitu konstrukce česlí bude po okamžitém vyrozumění a dohodě s příslušnými odpovědnými pracovníky TBD přistoupeno k vytěžení splavenin.

b) Podrobná prohlídku stavební části – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis poškození a rozměrový náčrtek změn ve srovnání s původním stavem stavební konstrukce.

c) Podrobná prohlídka a očištění konstrukce česlí – zpráva z prohlídky bude obsahovat výsledky zjištění stavu konstrukce česlí, včetně podpěrných a upevňovacích prvků, s ohledem na změny oproti původnímu tvaru, chybějící části, stav povrchových ochran a na korozní úbytky materiálu. V rozměrovém náčrtku budou uvedena místa výsledků zjištění.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam. Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci Poh nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

Poznámka:

Na základě přiložené „Zprávy z provedených potápěčských prací VD Březová“ z r. 2018 požadujeme provést doporučená opatření na pravé a levé spodní výpusti – tj. očištění spojovacích prvků česlí vodním rotačním paprskem a jejich důkladnou kontrolu s ohledem na možnost použít v případě potřeby otevření typizované nářadí. V případě většího poškození rzí pak provést výměnu matic za nové a vyvarovat se tak do budoucna nutnosti odřezávání nebo obrušování těchto spojů.

**Doba plnění zakázky:** 5/2020–11/2020 - …. 3 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Březová

**Přílohy:**

technická zpráva z potápění 2018.pdf

řez pravostr vyp zařízením.pdf

brezova\_pozemky.xls