**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Přísečnice, sdružený objekt – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 01 18 062

Č. akce: 201 685

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 708,90 m n. m. 18 ks trysek

2. sekce na kótě 715,90 m n. m. 18 ks trysek

2/ Periodická kontrola prostoru vtoku nátoku do spodních výpustí (1 x 3 roky) dle požadavku TBD.

2 dny potápěčských prací v hl. pod 20 m + kontrola nátoku do SV 3 dny

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

**Doba plnění zakázky:** 6/2020–12/2020 - …. 5 pracovních dní celkem

**Místo plnění zakázky:** VD Přísečnice

**Přílohy:**

Podélný řez odpadní chodbou.pdf

Podélný řez spodní výpustí.pdf

VD Přísečnice\_KN-potáp.xls