**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Fláje – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 06 18 080

Č. akce: 206 687

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme v roce 2020 zajištění těchto prací (předpoklad 3 dny):

- vyčištění kobky a česlí nátoku do potrubí LMG cca na kótě 692,00 m n. m.

- kontrola odběrného objektu (tabule, práh, vodící profily), očištění jemných česlí vtoku odběrného objektu od naplavenin na kótě 709,25 m n. m.

- odběr vzorků sedimentu u hráze pro VHL Teplice

- periodická kontrola prostorů nátoků do spodních výpustí VD (systém TBD)

3 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

**Doba plnění zakázky:** 9/2020- …. 3 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Fláje

**Přílohy:**

VD Fláje\_KN\_potáp.xlsx

VD Fláje\_KN\_potáp.xlsx