**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***HC Nechranice – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 16 18 066

Č. akce: 216 677

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

- kontrola a následné vyčištění prahů hradících tabulí na vtoku č.1 před započetím GO HC Nechranice, zatěsnění provizorního hrazení (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál)

- kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování kolem věžového objektu a v prostoru vodících I profilů pro hradící tabule SV, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti obou sekcí).

VO sekce na kótě 262 m n. m. 24 ks trysek

VO – vodící profily: horní sekce 257,00 m n. m. 4 ks trysek

dolní sekce 249,00 m n. m. 4 ks trysek

2 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

**Doba plnění zakázky:** 1/2020-5/2020 …. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** HC Nechranice

**Přílohy:**

VDN VO.xlsx