**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***Potápěčské práce na VD Doksany – rok 2020 (levé jezové pole)“***

Č. PL: 3 01 18 054

Č. akce: 301 692

Požadujeme zajištění těchto prací:

Jedná se o potápěčské práce realizované na VD Doksany v roce 2020. Konkrétně se jedná o provedení následujících prací:

1. Příprava pracoviště pro montáž horního provizorního hrazení levého jezového pole (odstranění naplaveného materiálu a sedimentu z prostoru jezového prahu a jeho bezprostředního okolí, vyčištění vodorovné drážky pro osazení hradel a očištění svislých drážek v pilířích od nečistot a koroze).

2. Montáž provizorního hrazení levého jezového pole z horní vody.

3. Kontrola ponořených stavebních a strojních částí vodního díla.

Kontrola bude zaměřená zejména na stav stavebních konstrukcí VD – jezového prahu, jezových pilířů, přívodního a odpadního kanálu MVE, konstrukce rybího přechodu a dále technologických prvků vodního díla, např. uložení a stavu jezových klapek, stavu těsnění jezových klapek, stavu hrubých česlí na vtoku do MVE, stavu hradících profilů provozních uzávěrů a provizorního hrazení. Součástí kontroly je též prohlídka stavu koryta v nadjezí VD z hlediska objemu sedimentu v jezové zdrži. Předpokládaná časová náročnost 2 potápěčské dny (bude záviset na množství sedimentu v prostoru – obvodu staveniště).

2 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

**Doba plnění zakázky:** 6/2020-8/2020 …. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Doksany

**Přílohy:**

Fotodokumentace.pdf

Řez VD Doksany.pdf

Situace.pdf

Situace\_VD.pdf