**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Újezd – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 02 18 055

Č. akce: 202 687

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčské techniky na VD Újezd.

Rok 2020:

- kontrola rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O-kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti).

Sekce na kótě 276,90 m n. m., 24 ks trysek.

- kontrola stavu usazení rámů odpuzovače ryb

- periodická kontrola prostorů nátoků do spodních výpustí VD dle programu TBD č. 4, na kótě 273,00 m n. m. (stav stavební části vtoku, stav konstrukce česlí, stav splavenin a jejich zaměření)

- případné lokalizace zjištěných poruch

- z provedené kontroly požadujeme vyhotovit písemnou zprávu včetně obrazového záznamu.

2 dny potápěčských prací v hl. do 20 m + kontrola nátoku celkem

**Doba plnění zakázky:** 8/2020–10/2020 - …. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Újezd

**Přílohy:**

VD Ujezd.pdf

VD Újezd\_KN.xls