**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Nechranice – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 03 18 057

Č. akce: 203 685

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

- kontrola a vyčištění prahu hradící tabule na výtoku ze štoly č.1 před započetím GO HC

Nechranice, zatěsnění hradící tabule (zajištění těsnícího materiálu)

- kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení před 1., 2. a 3. přelivným polem - (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O-kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti).

Horní sekce 265,00 m n. m. 10 ks trysek

Dolní sekce 263,00 m n. m. 7 ks trysek

Rozsah prací bude ještě upřesňován v závislosti na postupu prací při rekonstrukci krajních polí VDN a aktuální hladině v nádrži.

- kontrola dosedacího prahu pro hradící tabuli před hrazením 2. přelivného pole, zatěsnění hradící tabule (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál).

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

3 dny potápěčských prací v hl. do 20 m celkem

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

**Doba plnění zakázky:** 1/2020–12/2020 - …. 3 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Nechranice

**Přílohy:**

Tryska VDN.pdf

VD Nechranice.pdf

VDN\_KN-potap.xls