**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***Jez Černý Mlýn – potápěčské práce“***

Č. PL: 1 02 19 077

Č. akce: 102 749

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení potápěčských prací ke zjištění aktuálního stavu stavebních konstrukcí jezu Černý Mlýn před plánovanou opravou. Samotnému průzkumu bude předcházet provizorní zahrazení štěrkové propusti proti spodní i horní vodě – postup dle PŘ a MŘ jezu. Profily pro horní hrazení jsou uloženy v areálu provozního střediska v Otovicích, dolní hrazení musí být vyrobeno na míru. Dle původní PD jezu z r. 1956 by provizorní hrazení proti dolní vodě mělo být tvořeno 4 ocelovými I profily, které se zasunou do kapes 20 x20/30 cm a mezi ně se vloží dřevěná hradidla 10 cm silná. Obě hrazení musí být řádně utěsněna, aby mohlo být provedeno odčerpání vody z prostoru štěrkové propusti s následnou kontrolou odhalených konstrukcí.

Montáž i demontáž obou hrazení vyžaduje spolupráci potápěčů.

Zdokumentování stavu zbývajících konstrukcí pod hladinou musí být provedeno pomocí potápěčské techniky.

Práce by měly být realizovány v době plánované odstávky Elektrárny Tisová, a. s., tj. v termínu 04 -07/2020.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam. Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci Poh nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky:** 4/2020–7/2020 - …. 3 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** Jez Černý Mlýn

**Přílohy:**

Č\_Mlýn\_potapěči\_mapy\_pozemky.pdf

Výňatek\_PŘ\_hrazení\_štěrk\_propusti.pdf