**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Jirkov – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 01 18 059

Č. akce: 201 680

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení, (demontáž trysek, jejich oprava, výměna těsnících O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 424,00 m n. m. 12 ks trysek

2. sekce na kótě 432,00 m n. m. 12 ks trysek

2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a MVE, kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont MVE na kótě 418,00 m n. m.

2. horizont VO na kótě 426,60 m n. m.

3. horizont VO na kótě 440,00 m n. m.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

**Doba plnění zakázky:** 6/2020–12/2020 - …. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Jirkov

**Přílohy:**

Tryska VD.pdf

VD Jirkov.pdf

VD Jirkov\_KN\_potáp.xls