**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***Potápěčské práce na VD Terezín – rok 2020 (pravé jezové pole)“***

Č. PL: 3 01 18 055

Č. akce: 301 693

Požadujeme zajištění těchto prací:

Jedná se o potápěčské práce realizované na VD Terezín v roce 2020. Konkrétně se jedná o provedení následujících prací:

1. Příprava pracoviště pro montáž horního provizorního hrazení pravého jezového pole (odstranění naplaveného materiálu a sedimentu z prostoru jezového prahu a jeho bezprostředního okolí, vyčištění vodorovné drážky pro osazení hradel a očištění svislých drážek v pilířích od nečistot a koroze)

2. Montáž provizorního hrazení pravého jezového pole z horní vody.

3. Kontrola ponořených stavebních a strojně-technologických částí vodního díla.

V rámci pravidelné kontroly bude provedena prohlídka stavu stavebních konstrukcí VD – jezového prahu, jezových pilířů, vývaru vč. rozražečů, konstrukce rybího přechodu a dále technologických prvků vodního díla, např. uložení a stavu jezových klapek, stavu těsnění jezových klapek, průchodnosti RP a vábícího potrubí RP, stavu česlí a uzavíracího šoupěte vábícího potrubí. Předpokládaná časová náročnost 3 potápěčské dny: 1. – 2. den – příprava pracoviště + kontrola objektů VD, 3. den – montáž horního provizorního hrazení (bude záviset na množství sedimentu v prostoru – obvodu staveniště).

3 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

**Doba plnění zakázky:** 4/2020-9/2020 …. 3 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Terezín

**Přílohy:**

Fotodokumentace.pdf

Řez VD Terezín.pdf

Situace.pdf