**Mobilní modulární výstavní stěny ze sendvičových panelů pro pobočku Ostrava**

Jedná se o dodávku souboru komponent určených pro mobilní vestavby užívané především pro prezentační účely v muzeích a galeriích. Konstrukčně se jedná o sendvičový panel tloušťky 40mm, a výšky 2500 mm, který je tvořený papírovou voštinou a krycími vrstvami LTD nebo MDF desek které jsou vsazeny do kovového (hliníkového) rámu, jež umožňuje pomocí systému kovových komponent rychlé a jednoduché spojování do řad či vytváření různých typů instalací. Součástí dodávky jsou komponenty pro 2 typy instalace, nejprve se jedná o rozčlenění zázemí muzea ve 3.NP (místnost 3.07), dle výkresu 02. Tyto panely, stejně jako rohové profily zde použité, nemají povrchovou folii, konkrétní typy modulů a komponent je popsán v prvním listu výkazu výměr (03) Část 1 – kóje v zázemí muzea. Panely do kontaktní zóny jsou již standardně pokryty povrchovou folii v bílé barvě, stejně tak jsou kryté i rohové profily (výkres 1. NP - 04, s tím, že se pro představu jedná o sestavy P01, P02, P04, P05 a P06). Jednotlivé prvky sestav jsou popsány ve druhém listu výkazu výměr Část 2 – výstavní panely do kontaktní zóny.

Součástí zakázky je pouze dodávka panelů do NZM Ostrava, instalaci provedou zaměstnanci NZM.