|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** |  |  |
| **Název dle věcného plánu** | **Drapák na ukládání kamene** | |
| **Číslo** | **214104 NNN** | |
| **Místo dodání** | Olomouc | |
| Přídavné zařízení pro kráčející rypadlo Menzi Muck M320 | | |
|  | | |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Úroveň parametru pro ZŘ** |
| Typ: univerzální drapák pro ukládání kamene | ANO |  |
| Axiální nosnost drapáku | min. 13,5 t | min. |
| Radiální nosnost drapáku | min. 9,8 t | min. |
| Objem drapáku | min. 180 litrů | min. |
| Hmotnost drapáku bez upínací desky | min. 620 kg  max. 700 kg | max. |
| Výška rozevřeného drapáku bez upínací desky | min. 1 200 mm | min. |
| Šířka při otevřených čelistech | min. 1 800 mm | min. |
| Šířka při zavřených čelistech | min. 1050 mm  max. 1 250 mm | max. |
| Šířka záběru drapáku | min. 550 mm  max. 600 mm | rozpětí |
| Zubový systém, vhodný pro manipulaci s kamenem | ANO |  |
| Počet zubů drapáku | 5 ks | pevný |
| Pracovní tlak hydrauliky drapáku | min. 300 bar  max. 350 bar | rozpětí |
| Síla zavírání čelistí drapáku | min 43 kN | min. |
| Propojovací vedení mezi drapákem a strojem včetně rychlospojek | ANO |  |
| Osazení drapáku na tiltrotátor s rychlupínačem | ANO |  |
| Příprava hydraulického vedení na stroji vč. naprogramování hydrauliky stroje a jeho ovládání | ANO |  |
| Zaškolení obsluhy | ANO |  |
| Montáž, instalace, odzkoušení, doprava zařízení | ANO |  |
| Robustní konstrukce včetně provedení pístnice, jelikož kráčející rypadlo se o přídavné zařízení opírá při zdolávání překážek | ANO |  |
| Plná kompatibilita se strojem Menzi Muck M320 | ANO |  |

Veškerý zásah do hydraulické soustavy a seřizovací úkony konzultovat písemnou formou s dodavatelem stroje a servisních prací /STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy/, jelikož nesmí dojít ke snížení výkonu stroje, případně poškození hydraulických komponentů. Bez písemného souhlasu dodavatele stroje se nepřipouští žádná úprava stroje.

Zaškolení obsluhy, návod k obsluze

Záruční doba: 2 roky (24 měsíců od dodání)