**Záznam z 1. výrobního výboru**

konaného k akci:

**Únanovka, ř. km 4,680 - 5,900, Těšetice, úprava koryta**

Stupeň: DUR

Datum konání: 20.7.2018

Místo konání: Povodí Moravy, Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Jednání bylo svoláno zástupci firem LB projekt – water of engineering, s.r.o. za účelem projednání návrhu úpravy koryta potoka Únanovka, v pořadí na 1. výrobním výboru.

Projektant seznámil přítomné zástupce investora stavby s návrhem, předložen byl koncept biologického hodnocení zájmové lokality.

Předběžně je odsouhlasen koncept úpravy koryta :

* km 4,682 – 5,073 – lichoběžníkové koryto, dno zpevněné kamennou rovnaninou, pata břehu zpevněna záhozovou kamennou patkou
* km 5,073 – 5,223 – lichoběžníkové koryto kompletně opevněné kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním.
* km 5,223 – 5,895 – koryto profilu složeného lichoběžníku se stěhovavou kynetou, opevnění kynety kamennou rovnaninou.
* Stávající vodovod vedený po povrchu terénu a koryta (vodovod pro koupaliště) budou z průtočného profilu koryta odstraněny, stejně tak nepovolený odběr v km 5,674
* Mostek v km 5,556 (u vodárenského objektu) je nutné zkapacitnit - řešení bude projednáno na dalším výrobním výboru se zástupcem obce Těšetice

Křížení toku s mostem krajské komunikace bylo v minulosti nevhodně založeno na nánosech, díky čemuž došlo k zmírnění podélného spádu protiproudního úseku toku, omezení jeho kapacity a zhoršení splaveninového režimu. Bezprostředně nad mostem se nacházejí výusti dešťové kanalizace, ještě více zhoršující zanášení toku splachem ze zpevněných ploch v obci. Projektant projedná podmínky zahloubení koryta v profilu mostu se správcem krajské silnice a správci inženýrských sítí, jež by mohli být úpravou dotčeni.

Horní a dolní část zájmového úseku koryta se jeví jako vhodná pro zbudování sedimentačního prostoru (rozšíření koryta / jímka / přehrážka / tůň). Projektant prověří dostupnost těchto lokalit z hlediska budoucí údržby a čištění, prověří majetkoprávní vztahy.

S ohledem na výskyt ohrožených a silně ohrožených druhů, zejména v horní části řešeného úseku potoka nad obcí Těšetice, je nutné návrh úpravy projednat na dalším výrobním výboru za přítomnosti zástupců OŽP krajského úřadu JMK, vodoprávního úřadu, OŽP Znojmo a obce Těšetice.

V Brně dne 11.1.2018 Zaznamenal: Ing. Petr Halouzka

Ing. František Lazárek