**Příloha č. 5 – technická specifikace – požadavkový list**

**Mulčovač přední**

provoz Veselí nad Moravou

místo dodání: Benátky, Veselí nad Moravou

kontaktní osoba: Ing. Lukáš Navrátil

Technická specifikace:

* nové zařízení
* čelní mulčovač kompatibilní s nosičem nářadí Reform Metrac H6X,
* pracovní záběr min. 200 cm,
* celková hmotnost min. 390 kg
* agregace do předního tříbodového závěsu,
* přední tříbodový závěs kategorie I,
* kardanový hřídel,
* nastavitelná výška sečení,
* mechanické zajištění pro přepravu,
* samočistící zadní válec,
* sada oboustranných žacích nožů „Y“ uložených na třmenech,
* ochranný kryt klínových řemenů,
* boční nosné plazy,
* reverzní převodovka.