**Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi**

**Příloha č. 1**

**Specifikace a předpokládané množství plnění**

**obsah:**

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Oděvy laboratoře |
| 3. | Obuv |
| 5. | Ochrana zraku |
| 6. | Ochrana rukou |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poř č.** | **Název položky** | **Celková cena** | **Pozn.** |
| 2. | Oděvy laboratoře |  |  |
| 3. | Obuv |  |  |
| 5. | Ochrana zraku |  |  |
| 6. | Ochrana rukou |  |  |
| Odhadovaná cena bez DPH | **..... Kč** |  |

|  |
| --- |
| **2. Oděvy laboratoře** |
| **Poř. č.** | **Název osobního ochranného pracovního prostředku** | **Velikost** | **Specifikace** | **Předpoklá-daný počet** | **Název výrobku** | **Objednávkový kód** | **Cena/ks** | **Cena celkem** |
| 2.1.1 | Plášť keprový - bílý (ženy) | 42 - 64 | 100% bavlna, gramáž materiálu min. 245g/m2, možnost praní nad 90 °C, zapínání na knoflíky, dlouhý rukáv, boční a náprsní kapsa, zadní díl s dragounem a rozparkem, s logem PM na prsou 5 cm a a logo na zádech 20 x 20 cm – sítotisk dle zadání. (např. Tradetex 0030) | **6** |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Plášť keprový - bílý (muži) | 44 - 64 | 100% bavlna, gramáž materiálu min. 245g/m2, možnost praní nad 90 °C, zapínání na knoflíky, dlouhý rukáv, boční a náprsní kapsa, zadní díl s dragounem a rozparkem, s logem PM na prsou 5 cm a a logo na zádech 20 x 20 cm – sítotisk dle zadání. (Tradetex 0050) | **6** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ochranný pracovní oděv - kalhoty bílé (ženy) | 38 - 64 | 100% bavlna, gramáž materiálu min. 245g/m2, možnost praní nad 90 °C, klínové kapsy, boční zapínání na knoflíky (např. Tradetex 2506) | **190** |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Ochranný pracovní oděv - kalhoty bílé (muži) | 44 - 64 | 100% bavlna, gramáž materiálu min. 245g/m2, možnost praní nad 90 °C, klínové kapsy, boční zapínání na knoflíky, rozparek na knoflíky (např. Tradetex 0460) | **60** |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Ochranný pracovní oděv - halena bílá (ženy) | 40 - 64 | Dámská halena se zapináním na knoflíky, krátký rukáv, náprsní kapsa, materiál: 100% BA plátno, gramáž materiálu min. 140g/m2, možnost praní nad 90 °C, s logem PM na prsou 5 cm – sítotisk dle zadání (např. Tradetex 1207) | **20** |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Ochranný pracovní oděv - košile bílá (muži) | 36 - 44 | Pánská košile se zapináním na knoflíky, krátký rukáv, náprsní kapsa, materiál: 100% BA plátno, gramáž materiálu min. 140g/m2, možnost praní nad 90 °C, s logem PM na prsou 5 cm a – sítotisk dle zadání (např. Tradetex 0200). | **20** |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Tričko s dlouhým rukávem - bílé (ženy) | S - XXL | Dámské tričko s dlouhým rukávem, hladký úplet, materiál 100% bavlna min 140 g/m2, barva bílá, s logem PM na prsou 5 cm a – sítotisk dle zadání. | **90** |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Tričko s dlouhým rukávem - bílé (muži)  | S - XXXL | Pánské tričko s dlouhým rukávem, hladký úplet, materiál 100% bavlna min 140 g/m2, barva bílá, s logem PM na prsou 5 cm – sítotisk dle zadání. | **30** |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Triko s krátkým rukávem - bílé (ženy) | S - XXL | Dámské tričko s krátkým rukávem, hladký úplet, materiál 100% bavlna, min. 155 g/m2, barva bílá, s logem PM na prsou 5 cm – sítotisk dle zadání. | **180** |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Triko s krátkým rukávem - bílé (muži) | S - XXXL | Pánské tričko s krátkým rukávem, hladký úplet, materiál 100% bavlna, min. 155 g/m2, barva bílá, s logem PM na prsou 5 cm – sítotisk dle zadání. | **66** |  |  |  |  |
| 2.4 | Ponožky - bílé | 37 - 48 | Ponožky kotníkové, barva bílá, materiál 100% bavlna, zdravotní lem (např. Anatom) | **500** |  |  |  |  |
| 2.5 | Zástěra kyselinovzdorná | UNI | Zástěra kyselinovzdorná, s náprsenkou, odolná vůči propustnosti odzkoušených chemikálií, podkladový materiál: 59 % syntetický kaučuk, podkladový materiál 41% bavlna, EN 13034 (např. Ansell PVC-45W) | **1** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Obuv** |
| **Poř. č.** | **Název osobního ochranného pracovního prostředku** | **Velikost** | **Specifikace** | **Předpoklá-daný počet** | **Název výrobku** | **Objednávkový kód** | **Cena/ks** | **Cena celkem** |
| 3.6.1 | Pracovní obuv – laboratoře (muži) | 36 – 48 | Pánské celokožené sandále s otevřenou špici a dvěma pásky, bílá barva, protiskluzná podrážka, pásek kolem paty (např. CXS CORK MEGI)  | **20** |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Pracovní obuv – laboratoře (ženy) | 36 – 48 | Dámské celokožené sandále s otevřenou špici a dvěma pásky, bílá barva, protiskluzná podrážka, pásek kolem paty, pro práci v chemické laboratoři (např. CXS CORK MEGI) | **50** |  |  |  |  |
| 3.10 | Galoše kyselinovzdorné | 36 – 48 | Antistatické galoše z PVC a nitrilu, odolné působení zásad a kyselin s podrážkou s hlubokým dezénem. Norma: EN 347 | **3** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. Ochrana zraku** |
| **Poř. č.** | **Název osobního ochranného pracovního prostředku** | **Velikost** | **Specifikace** | **Předpoklá-daný počet** | **Název výrobku** | **Objednávkový kód** | **Cena/ks** | **Cena celkem** |
| 5.6 | Ochranný štít celoobličejový | univerzální | Štít s náhlavním křížem proti projekci malých pevných částic, materiál PMMA (plexisklo), rozměry 330x290, tloušťka 2mm, ČSN 13464 (např. Okula štít 29) | **5** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **6. Ochrana rukou** |
| **Poř. č.** | **Název osobního ochranného pracovního prostředku** | **Velikost** | **Specifikace** | **Předpoklá-daný počet** | **Název výrobku** | **Objednávkový kód** | **Cena/ks** | **Cena celkem** |
| 6.6.2 | Ochranné rukavice kyselinovzdorné 30 cm | 7,5 - 10 | Ochranné rukavice PVC kyselinovzdorné, pětiprsté, délka 30 cm, EN 374, chemická odolnost proti NaOH, H2SO4, prostupnost min. tř. 2 (např. Ansell Bi – Colour) | **6** |  |  |  |  |
| 6.7 | Ochranné rukavice jednorázové | S - XL | Nitrilové nepudrované rukavice, odolnost proti chemickým látkám a organickým rozpouštědlům, EN 374, úroveň penetrace 2 (<1,5), balení 100 ks (např. Ansell 92-600 TouchNTuff) | **100** |  |  |  |  |
| 6.11.1 | Ochranné rukavice proti popálení do 250 oC | 8 – 12 | Ochranné rukavice pětiprsté proti popálení s ochranou před kontaktním teplem do 250 oC, krátkodobě i do 500°C, EN 407, odolnost proti kontaktnímu teplu 3 (označení 4341XX) | **1** |  |  |  |  |
| 6.11.2 | Ochranné rukavice proti popálení do 100 oC | 8 – 12 | Ochranné rukavice pětiprsté proti popálení s ochranou před kontaktním teplem do 100 °C, EN 407, odolnost proti kontaktnímu teplu 1 (označení X1XX) | **1** |  |  |  |  |