Příloha č. 1

Technická specifikace prací

VD Střekov, potápěčské práce na zahrazení MPK

Předmětem zakázky je provedení zahrazení malé plavební komory VD Střekov.

**Rozsah prací:**

* kontrola drážek provizorního hrazení a dosedacího prahu popř. odstranění nánosu odsavacím zařízením
* kontrola dosednutí hradidel provizorního hrazení
* asistence při osazení čerpací techniky

Výstupem prací bude denní záznam provedené práce podepsaný vedoucím jezným na VD Střekov.

Asistence potápěči při vyhrazování není nutná.

**Časový rozsah:**

Celkem 2 dny

**Předpokládaný termín realizace: 10 / 2021 zahrazení MPK**

**Popis provizorního hrazení:**

Zahrazení se provádí zasouváním plovoucích hradících ocelových hradidel pomoci jeřábu do drážek provizorního hrazení. Hradidla jsou opatřena dubovým těsněním. Svislé drážky pro provizorní hrazení z horní vody o rozměru 55x50 cm jsou 1,9 m před začátkem vrátňového výklenku v kamenných obkladních kvádrech. Drážky provizorního hrazení z dolní vody šířky 0,55 m jsou 8,0 m za úrovní záporníku

Zpracoval:

Ing. Lukáš Drahozal

Povodí Labe, státní podnik

V Roudnici nad Labem 17. 9. 2021

**Přílohy:** 1) Situace

2) Řez MPK

**Situace:**




Zahrazení z horní vody

Zahrazení z dolní vody

**Řez malou plavební komorou:**

Horní ohlaví:



Dolní ohlaví:

