**Přední mulčovač – jez Hodonín**

|  |  |
| --- | --- |
| **nástroj** | **přední mulčovač** |
| **Technické údaje** | **požadavky** |
| Využití | Sečení travních porostů na březích vodních toků a hrázích vodních děl |
| kompatibilita s nosičem | Reform Metrac H6 |
| pracovní záběr | min. 200 cm |
| hmotnost | min. 390 kg |
| agregace na tříbodový závěs | kat. I |
| přenos výkonu | kardan |
| ochranný kryt klínových řemenů | Pevný |
| reverzní převodovka | Pevný |
| sada oboustranných žacích nožů "Y" | Pevný |
| samočistící zadní válec | Pevný |
| boční nosné plazy | Pevný |
| dostupnost servisního střediska | do 100 km od místa dodání stroje |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |
| Předvedení v terénu včetně zaškolení obsluhy | sepsání protokolu |
| předání dokumentů | návody k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, certifikáty a další nezbytné dokumenty k řádnému provozu zařízení včetně příslušenství |
| Dodání na místo | Jez Hodonín, provoz Veselí nad Moravou |

**Zadní stranový mulčovač – jez Nedakonice**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nástroj** | **zadní stranový mulčovač** |
| **Technické údaje** | **požadavky** |
| Využití | Sečení travních porostů na březích vodních toků a hrázích vodních děl |
| kompatibilita s nosičem | traktor 63 kW při 2200 ot/min |
| hmotnost mulčovače | min. 650 kg |
| pracovní záběr | min. 160 cm, max. 180 cm |
| agregace na tříbodový závěs | kat. II |
| přenos výkonu | kardan zesílené provedení s volnoběžkou (průměr křížku 36 mm) |
| výsuv ramene s mulčovačem | vpravo (výsuv mimo traktor) |
| sada oboustranných žacích nožů "M" | Pevný |
| protinárazový systém | Pevný |
| hydraulicky ovládané paralelogramové stranové nastavení | Pevný |
| úhel náklonu mulčovače | min. 90° nahoru, 60° dolů |
| dostupnost servisního střediska | do 100 km od místa dodání stroje |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |
| Předvedení v terénu včetně zaškolení obsluhy | sepsání protokolu |
| předání dokumentů | návody k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, certifikáty a další nezbytné dokumenty k řádnému provozu zařízení včetně příslušenství |
| Dodání na místo | jez Nedakonice, provoz Uherské Hradiště |

**Zadní stranový mulčovač – Dolní Věstonice**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nástroj** | **zadní stranový mulčovač** |
| **Technické údaje** | **požadavky** |
| Využití | Sečení travních porostů na březích vodních toků a hrázích vodních děl |
| kompatibilita s nosičem | traktor 80-100 kW |
| hmotnost mulčovače | min. 750 kg |
| pracovní záběr | min. 214 cm, max. 235 cm |
| agregace na tříbodový závěs | kat. II |
| přenos výkonu | kardan zesílené provedení s volnoběžkou (průměr křížku 36 mm) |
| výsuv ramene s mulčovačem | vpravo (výsuv mimo traktor) |
| sada oboustranných žacích nožů "Y" s možností záměny za kladívka | Pevný |
| protinárazový systém | Pevný |
| hydraulicky ovládané paralelogramové stranové nastavení | Pevný |
| úhel náklonu mulčovače | min. 90° nahoru, 60° dolů |
| dostupnost servisního střediska | do 100 km od místa dodání stroje |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |
| Předvedení v terénu včetně zaškolení obsluhy | sepsání protokolu |
| předání dokumentů | návody k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, certifikáty a další nezbytné dokumenty k řádnému provozu zařízení včetně příslušenství |
| Dodání na místo | provoz Dolní Věstonice |

**Stranový mulčovač – Přerov**

|  |  |
| --- | --- |
| **nástroj** | **Zadní Stranový mulčovač** |
| **Technické údaje** | **požadavky** |
| Využití | Sečení travních porostů na březích vodních toků a hrázích vodních děl |
| kompatibilita s nosičem | traktor JOHN DEERE 5100M s lesní nástavbou a čelním nakladačem |
| závěsné závěží do celní konozoly o hmotnosti 300 kg | Pevný |
| Pracovní záběr | 180 – 192 cm Min. -max |
| Hmotnost mulčovače | 650 – 800 kg Min. -max |
| Externí převodovka s volnoběžkou | Pevný |
| Převodovka PTO | 540 ot/min Pevný |
| Hydraulický systém pro boční náklon | Pevný |
| Čelní ochranné klapky | Pevný |
| Zadní ochranná plachta | Pevný |
| Samočistící nastavitelný kopírovací válec | Pevný |
| Agrerace na tříbodový závěs | kat. II |
| Mulčovací kladiva s možností mulčování | Dřevní hmoty do 6 cm Pevný |
| Sada otěruvzdorných plazů – lyžin | Pevný |
| Jištění mulčovače v transportní poloze | Pevný |
| Protinárazový systém | Pevný |
| úhel náklonu mulčovače | min. 90° nahoru, 65° dolů |
| Dvojtý vnitřní plášť | Pevný |
| Přenos výkonu | homokinetický kardan |
| dostupnost servisního střediska | do 100 km od místa dodání stroje |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |
| Předvedení v terénu včetně zaškolení obsluhy | sepsání protokolu |
| předání dokumentů | návody k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, certifikáty a další nezbytné dokumenty k řádnému provozu zařízení včetně příslušenství |
| Dodání na místo | provoz Přerov |