# NÁVRH HAVARIJNÍHO PLÁNU

**pro stavbu**

**„DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů“**

Stavebník: Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zástupce: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČ: 70890013  
 DIČ: CZ70890013

Vypracoval: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

IČ: 87951142   
 DIČ: CZ8301111137

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Přílohy: 1. Bezpečnostní list – Bezolovnaté automobilové benzíny

2. Bezpečnostní list – Motorová nafta

3. Mazací tuk

červen 2022

Obsah

NÁVRH HAVARIJNÍHO PLÁNU 1

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 3

2 VŠEOBECNÝ STRUČNÝ POPIS STAVBY A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 4

3 HAVARIJNÍ PLÁN 6

3.1 Úvod 6

3.2 Náležitosti HP 6

3.3 Bezprostřední opatření po vzniku havárie 8

3.4 Ohlašovací povinnost 10

3.5 Zápis o havárii 10

3.6 Adresy a telefonická spojení na správní úřady a zainteresované právnické a fyzické osoby (viz. tabulka) – konkrétní jména a telefony budou doplněny před zahájením stavby 11

3.7 Závěr 11

4 ZODPOVĚDNÉ OSOBY, PLATNOST HAVARIJNÍHO PLÁNU 12

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | **„DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů“** |
| Místo stavby: | Obec: Branky [541648]  Zlínský kraj, Okres Vsetín, ORP Valašské Meziříčí  Vodní tok: Loučka (IDVT 10203047)  ř. km: 6,160 – 6,590  Číslo HM: 905 972  **Vlastní stavbou (udržovací práce) budou dotčeny:** ***Odstranění zemního nánosu z průtočného profilu koryta stávajícího*** ***vodního toku je navrženo na stavbou dotčených pozemcích (dočasné zábory):***   * Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 1200/1 v k. ú. Branky. * Obec Branky → p. č. 1184/2 v k. ú. Branky.   ***Přístup na staveniště je dočasně navržen po pozemcích v blízkém okolí vodního toku a po veřejně přístupných komunikacích, konkrétně budou dotřeny pozemky:***   * Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 1200/1 v k. ú. Branky. * Obec Branky → p. č. 1148/5, 1152/2, 1152/6, 1184/1, 1184/2, 1185/1, 1185/2 v k. ú. Branky.   ***Výpis pozemků včetně záborů staveniště viz kap. B.8.6. Jedná se o pozemky stávajícího vodního toku a jeho blízkého okolí.*** |
| Předmět dokumentace: | Účel stavby – Stabilizace koryta vodního toku a obnovení kapacity koryta odtěžením nánosů z průtočného profilu. |
| Stupeň dokumentace: | PD k ohlášení udržovacích prací / popř. k žádosti o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby |

# VŠEOBECNÝ STRUČNÝ POPIS STAVBY A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Řešené území se nachází v rozlivovém území vodního toku Loučka (IDVT 10203047), konkrétně se jedná o ř. km: 6,160 – 6,590. Jedná se o stávající vodní tok, který se nachází v oblasti povodí řeky Moravy. Správcem vodního toku je Povodí Moravy, s.p. Tento úsek vodního toku se nachází v okrese Vsetín na území obce Branky (k. ú. Branky) ve Zlínském kraji. Jedná se o pozemky stávajícího vodního toku a jeho blízkého okolí, které jsou ve správě stavebníka – Povodí Moravy, s.p. Stavbou nedojde k trvalému záboru cizích pozemků. Dočasně budou dotčeny sousední pozemky pro příjezd na staveniště, které jsou ve vlastnictví obce. Dále budou využity veřejně přístupné místní komunikace.

Řešený úsek vodního toku se nachází v intravilánu obce od konce opěrné zdi po silniční most č. 150-099. Celý úsek vodního toku je zanesený zemními nánosy porostlými travním porostem a pomístně náletovými křovinami. Zemní nános negativně ovlivňuje odtokové poměry a výrazně snižuje průtočný profil koryta. V řešeném úseku kříží vodní tok dva silniční mosty, jedna lávka pro pěší, podzemního vedení vodovodu (VaK Vsetín, a.s.), vedení sdělovacích kabelů (CETIN a.s.) a nadzemní vedení nízkého napětí (ČEZdistribuce, a.s.). Část koryta je situována mezi břehovými opěrnými zdmi, které mají u paty zához z lomového kamene.

Navrhované stavební práce mají charakter udržovacích prací stávajícího toku (odstranění náletových křovin, obnovení průtočného profilu odstraněním nánosů z koryta vodního toku).

Žádná část navrhovaných prací neleží na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Umístění je patrné ze situačních příloh C.

***Vodní tok:***

Loučka (IDVT 10203047)

***Stavba (akce):***

Předmětná stavba řeší obnovení průtočného profilu koryta vodního toku, tj. úprava koryta VT odstraněním náletových křovin a naplaveného zemního materiálu, který bude odvezen na skládku v případě jeho nevyužití v místě stavby (likvidace v souladu s platnou legislativou). Veškeré stavbou dotčené plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a dotčené plochy budou osety travní směsí.

*Navrhované stavební práce mají charakter udržovacích prací stávajícího toku a jsou to:*

*řešený úsek ř. km 6,160 – 6,590 – obnovení kapacity koryta*.

***Účel stavby:***

Účelem předmětné stavby je:

* Zvýšení (obnovení) kapacity stávajícího koryta vodního toku Loučka v ř. km 6,160 – 6,590 → odstranění náletových křovin, odtěžení nánosů, případně jejich odvodnění v břehových zónách koryta vodního toku (mezideponie) a odvezení na skládku – v případě jejich nevyužití v místě stavby.

***Návaznost jednotlivých činností:***

Jedná se o jednoduchou stavbu, která bude prováděna plynule bez přerušení od zahájení až po ukončení výstavby. Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce → 8 týdnů.

1. Zřízení zařízení staveniště a mezideponie na pozemku ve správě stavebníka (investora), vytyčení vedení správců inženýrských sítí, zřízení přístupu do koryta (odstranění části plotu) *→* 1 TÝDEN;
2. Realizace navržených udržovacích prací (odstranění náletových křovin, odstranění zemních nánosů z průtočného profilu koryta) *→* 5 TÝDNŮ;
3. Zrušení zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu (rozhrnutí přebytečné zeminy z výkopku v místě stavby pro vyrovnání stavbou dotčených ploch, ohumusování tl. 100 mm a osetí travní směsí), obnovení odstraněné části plotu na přístupu do koryta *→* 2 TÝDNY.

Předpokládaný postup prací odpovídá návrhu technického řešení stavby. Harmonogram stavebních prací přesně určí dodavatel stavby na základě použité techniky.

**ORIENTAČNÍ TERMÍNY KONTROLNÍCH PROHLÍDEK AUTORSKÉHO DOZORU, TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA PŘÍP. STAVEBNÍHO ÚŘADU:**

1. po zahájení stavby;
2. v průběhu těžby nánosů z koryta;
3. po dokončení všech stavebních prací (závěrečná prohlídka).

*Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí ani okolí stavby, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody.*

*Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích.*

*Pří výstavbě je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí zhotovitel na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné.*

# HAVARIJNÍ PLÁN

## Úvod

Havarijní plán je zpracován dle příslušných legislativních ustanovení pro manipulace se závadnými látkami. tj. dle § 39, 40, 41, 42 zákona č.254/2001Sb., o vodách, v platném znění a vyhlášky č. 66/2014 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

K základním předpisům dále patří Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem Havarijního plánu je stanovení pravidel a podmínek pro prevenci zamezení úniku ropných látek do přírodního prostředí. Pro případný havarijní únik těchto látek stanovuje postup pro jeho bezprostřední likvidaci pomocí technických prostředků a organizačních opatření.

## Náležitosti HP

***Náležitosti HP určené výše uvedeným předpisem jsou uvedeny v následujících bodech:***

1. Vymezené zájmové území, pro které je zpracováván havarijní plán – obvod staveniště (prostor, který bude využívaný k vykácení křovin, vytěžení a přemístění sedimentu.
2. Zhotovitelem stavby – firma dle výběrového řízení
3. Autor konkrétního HP včetně dosažené vzdělání – zástupce firmy dle výběrového řízení.
4. Používané závadné látky – látky nepolárního charakteru (odkapy pohonných směsí, odbedňovací a mazací oleje).
5. Zařízení, v nichž je se závadnými látkami zacházeno – staveništní technika - stroje.
6. Možné únikové cesty havarijního odtoku závadných látek (dále ZL) – odkapy pohonných směsí a jejich další odtok po zpevněné ploše komunikace na nezpevněné části, zde jejich vsakování do podloží; únik ZL do vodního toku při kácení křovin a těžení sedimentů.
7. Preventivní opatření pro zamezení úniku ZL - Základním předpokladem pro zmenšení pravděpodobnosti vzniku jakéhokoliv znečištění a ohrožení životního prostředí je dodržení pracovní kázně během výstavby.
8. Stavební a další opatření pro omezení a likvidaci úniku ZL - Při provádění stavebních prací nelze stoprocentně vyloučit možnost havárie spojené s únikem škodlivých látek do půdy nebo do vodního toku. V následujícím textu jsou uvedená možná technická řešení úniku ZL.

***Skladování závadných látek na stavbě:***

Během stavby se nepředpokládá skladování závadných a škodlivých látek na staveništi. Pokud by přesto byly v omezeném množství na stavbě skladovány, musí být pouze v havarijně zabezpečeném (s nepropustnou podlahou se zvýšenou obrubou, která bude tvořit záchytný prostor) příručním skladu závadných látek nebo v mobilním typovém ekoskladu, který je vybaven roštovými záchytnými vanami. Veškeré manipulace se závadnými látkami (oleje, PHM) je možné provádět pouze na určeném havarijně zabezpečeném místě (nepropustná plocha). Případné úniky musí být neprodleně likvidovány posypem sorpčních prostředků.

Příruční sklad bude určen pouze pro mimořádné okolnosti. Běžné doplňování pohonných hmot bude zajištěno na veřejných ČS mimo areál staveniště.

Stavební hmoty (netýká se inertních materiálů) budou dodávány na stavbu průběžně dle potřeby.

**Předpokládané závadné látky používané na stavbě:**

Nafta, benzin automobily, kompresory, stavební mechanismy

Hydraulické oleje stavební mechanismy

Mazací tuky provozní náplně mechanismů

Stavební hmoty neinertního charakteru

Množství závadných látek na stavbě bude dáno aktuálním počtem používaných dopravních prostředků a mechanismů.

Ropné látky negativně ovlivňují především organoleptické vlastnosti vody. Olejový film na hladině vody zamezuje přestup kyslíku do vody a může způsobit úhyn vodních organismů. Voda je znehodnocena i velmi nízkými koncentracemi ropných látek. Ve vodním prostředí vytváří volnou a rozpuštěnou fázi, případně dochází k emulgaci.

***Za velmi závažné, zejména z hlediska následné likvidace, se považuje:***

* + havarijní znečištění podzemních vod a propustného terénu, masivní znečištění a zakalení vody zemní hmotou při provádění zemních prací, znečištění stavebními hmotami,
  + únik pohonných hmot z nádrží stavebních strojů a zařízení při jejich poškození či poruše,
  + únik strojních a hydraulických olejů z poškozených zařízení a strojů.

***Organizační, provozní a preventivní opatření:***

Odpovědní pracovníci pro manipulaci se závadnými látkami musí být příslušně vyškoleni a seznámeni se základní technickou provozní dokumentaci:

* Havarijní plán
* Technické a technologické předpisy instalovaných zařízení

S havarijním plánem budou seznámeni a zavázáni k jeho plnění také případní subdodavatelé stavby.

###### **Preventivní opatření:**

* Na staveništi nebude používána dopravní technika a mechanismy, u nichž je riziko úniku pohonných hmot a olejů.
* Dopravní technika a mechanismy budou zabezpečeny proti úkapům závadných látek a stroje budou denně kontrolovány z hlediska možného úniku ropných látek.
* Vozidla a stroje nebudou odstavovány v záplavovém území.
* Na staveništi budou uloženy a připraveny k okamžitému použití prostředky k odstranění následků havárie.
* Na staveništi nebudou skladovány žádné ropné látky (pohonné hmoty, oleje), nebude prováděno doplňování pohonných hmot a olejů do mechanizace a žádné jiné manipulace.
* Na staveništi je zakázáno mytí automobilů a stavebních strojů.
* Všichni pracovníci budou náležitě poučeni o povinnostech při provádění prací s mechanismy a budou seznámeni s opatřeními prováděnými v případě havárie.
* Obsluha mechanismů a dopravních prostředků, která má odpovědnost za jejich provoz, provede vždy před zahájením směny jejich vizuální kontrolu. V případě, že bude zjištěno, že dochází k úniku závadné látky, bude mechanismus neprodleně odstaven a bude proveden záznam do deníku stavby.

***Vybavení asanačními prostředky:***

Asanační prostředky a ochranné pomůcky jsou uloženy na vyhrazeném místě v objektu.

Použité sorpční látky se skladují v PE pytli (podrobněji viz. str.6) a zajistí se jejich likvidace odbornou firmou v rámci odpadového hospodářství. Na stavbě je třeba mít trvale k dispozici řezivo (prkna, fošny, kůly), piliny apod.

## Bezprostřední opatření po vzniku havárie

***Povinnosti při havárii dle §41 zákona č. 254/2001 Sb.****:*

Ten, kdo způsobil havárii (původce havárie), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a ČIŽP.

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit HZS ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, případně správci povodí.

HZS ČR, Policie ČR a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a ČIŽP. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

Původce havárie je povinen na výzvu orgánů (tj. HZS ČR, Policie ČR, správce povodí, příslušný vodoprávní úřad, ČIŽP) při provádění opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat.

Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout ČIŽP potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a HZS ČR.

***Nahlášení havárie****:*

Telefonicky se nahlašuje:

* jméno, název a adresa informátora
* místo a čas vzniku havárie (název toku, obce)
* původce havárie (je-li známo)
* druh látky způsobující havárii (je-li známo)
* projevy havárie
* rozsah havárie (je-li známo)
* komu byla již havárie nahlášena
* bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie učiněna

***Okamžitá opatření****:*

* v případě úniku nebezpečných látek mimo vodní tok je nutno okamžitě zamezit dalšímu úniku nebezpečných látek uzavřením a utěsněním otvorů, vložením klínů či zátek apod.
* nebezpečnou látku jímat do vhodných nádob
* lokalizovat zasažené místo, použít Vapex, piliny či jiný savý materiál a znečišťující látku sbírat do vhodných nádob
* v případě úniku nebezpečných látek do vodního toku je nutno urychleně instalovat nornou stěnu, k posypu použít Vapex a znečišťující látku sbírat do připravených nádob

***Upozornění:***

**K likvidaci havarijního úniku PHM (ropných látek) a k likvidaci i drobných úniků nehavarijního lokálního charakteru na stavbě je zakázáno používat odmašťovací a emulgační prostředky, detergenty, rozpouštědla a podobné látky!!!**

***Následná opatření****:*

stanovení rozsahu kontaminace

likvidace kontaminovaných materiálů

asanace – uvedení do původního stavu

případné sledování jakosti vody v toku, pokud došlo k zasažení vodního toku

Následná opatření vyplývají z rozsahu a charakteru havarijního znečištění a pokynů havarijní komise po bezprostředním zásahu. Provedení zajistí odpovědný pracovník, který je povinen se uloženými pokyny řídit.

* Odborná firma zajistí provedení hydrogeologického průzkumu a monitoring povrchových a podzemních vod.
* Provede se asanace zasaženého prostředí odtěžením zeminy, jímání uniklých produktů.
* V případě úniku do recipientu se zajistí jeho vyčištění.
* Zajistí se bezpečné uložení vytěžené kontaminované zeminy a použitých materiálů a jejich následná likvidace ve spolupráci s odbornou firmou.
* Provedou se nápravná opatření k činnostem a zařízením, které byly příčinou havárie, zkontroluje se jejich stav a zajistí se potřebné revize.
* Provede se vyčištění zasažených ploch.

***Prostředky na likvidaci havárie*** (umístěné v rámci zařízení staveniště nebo skladu zhotovitele stavby)**:**

* Universální sorbent 25 kg

Sorbuje znečištěnou vodu, ropné látky, benzin, naftu, ředidla

* Vapex 25 kg

Sorbuje ropné látky, lze použít na posyp vodní hladiny a kontaminovaného terénu

* Sorpční rohože 5 ks
* Nádoby na zachycení závadných látek nebo kontaminovaných hmot – plastové sudy 50 litrové 3 ks
* Plastové pytle 10 ks
* Ruční nářadí (lopata, krumpáč, sekyra, pila, palice, koště, svítilny)
* Ochranné pomůcky (brýle, štítek, rukavice)

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárií jsou umístěny v havarijním skladu příslušného správce povodí a u stanice HZS příslušného kraje.

## Ohlašovací povinnost

Zhotovitel stavby je povinen oznámit orgánům a organizacím uvedených v plánu vyrozumění každý případ havarijního úniku závadných látek vymezeného tímto Havarijním plánem v místě stavby a v bezprostředním okolí. Dále je povinen oznámit všechny závažné skutečnosti, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na znečištění životního prostředí a zájmy vodního hospodářství.

Nedodržení tohoto ustanovení bude mít za následek sankční postih zhotovitele stavby.

***Při nahlášení havárie je nutno uvědomit tyto organizace:***

* + hasiče
  + ředitele firmy provádějící výstavbu
  + vodohospodáře firmy provádějící výstavbu
  + stavebníka (investora)
  + bezpečnostního a požárního technika firmy provádějící výstavbu
  + osoby odpovědné za výstavbu
  + správce příslušného povodí
  + Českou inspekci životního prostředí, oddělení ochrany vod, případně oddělení odpadového hospodářství
  + uživatele zemědělských pozemků, Policii ČR a další podle charakteru havárie

Při zásahu jsou povinny pomáhat všechny přítomné osoby a jejich činnost řídí, za dodržování bezpečnostních předpisů, odpovědný pracovník zhotovitele stavby.

**Havárii hlásí původce havárie, nebo ten, kdo ji zjistí, a to nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem!!!**

## Zápis o havárii

Po skončení likvidačních prací bude zpracován písemný záznam o průběhu a likvidaci havárie. V zápise budou uvedeny tyto údaje:

* čas vzniku havárie – den, hodina
* čas zjištění havárie, kdo ji zjistil
* druh a množství uniklé závadné látky
* příčina vzniku havárie
* místo havárie, podrobný popis rozsahu zasaženého prostoru
* popis způsobu nahlášení havárie
* popis provedených bezprostředních a následných opatření
* odhad škod a nákladů na sanaci, časový průběh
* stanoviska příslušných orgánů k havárii

## Adresy a telefonická spojení na správní úřady a zainteresované právnické a fyzické osoby (viz. tabulka) – konkrétní jména a telefony budou doplněny před zahájením stavby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zástupce zhotovitele | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Stavbyvedoucí | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Stavební dozor | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Zástupce stavebníka | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Správce toku | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Hasičský záchranný sbor ČR | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Jednotky požární ochrany | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Policie ČR | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Místně příslušný vodoprávní úřad | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Inspektorát České inspekce ŽP | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Zdravotnická záchranná služba | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Místně příslušný obecní (městský) úřad | Jméno |  |
|  | Telefon |  |
| Místně příslušný krajský úřad | Jméno |  |

***TÍSŇOVÉ LINKY:***

policie ČR **158**

městská policie **156**

hasiči ČR **150**

zdravotnická záchranná služba **155**

jednotné evropské číslo tísňového volání **112**

## Závěr

Zástupci zhotovitele stavby i stavebníka budou provádět pravidelné prohlídky pracoviště s ohledem na zajištění řádné ochrany toku a půdy. Dále je třeba, aby všichni pracovníci zainteresovaní na stavbě byli seznámeni s tímto havarijním plánem.

Havarijní plán začíná platit dnem zahájení stavby a za jeho dodržování odpovídají pracovníci zhotovitele stavby a stavebníka.

# ZODPOVĚDNÉ OSOBY, PLATNOST HAVARIJNÍHO PLÁNU

***Za stavebníka (investora):***

jméno: ................................

telefon: ................................

seznámení s havarijním plánem dne:

podpis: ................................

***Za zhotovitele stavby:***

jméno: ................................

telefon: ................................

seznámení s havarijním plánem dne:

podpis: ................................

***Zodpovědný pracovník zhotovitele stavby:***

jméno: ................................

telefon: ................................

seznámení s havarijním plánem dne:

podpis: ................................

Platnost: od data schválení Havarijního plánu do doby kolaudace stavby.

Datum schválení:

***Pracovník odpovědný za provoz a školení pracovníků:***

........................................... ............................. ...............................

jméno podpis datum

***Pracovník odpovědný za stav a uložení asanačních prostředků, havarijní soupravy:***

........................................... ............................. ...............................

jméno podpis datum