F:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\EDIT_vykresy\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.3.PP,24.08.2022 8:04:57,Mirka,DWG To PDF.pc3,Předchozí rozměr papíru  (530.00 x 2450.00 mm),1:1,
F:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\EDIT_vykresy\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.4 BROD,24.08.2022 8:05:50,Mirka,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (420.00 x 350.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.2.2_PO_náhon,03.10.2022 23:55:09,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (420.00 x 350.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.2.3_PO_návrh,03.10.2022 23:55:58,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Předchozí rozměr papíru  (650.00 x 350.00 mm),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.2.4_PO_rameno,03.10.2022 23:56:53,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.3.PP,04.10.2022 0:00:41,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (530.00 x 2450.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.1 KORYTO_stáv,04.10.2022 0:01:19,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (500.00 x 350.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.2 KORYTO_návrh,04.10.2022 0:01:51,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (500.00 x 350.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.3.ZASYPÁNÍ,04.10.2022 0:06:47,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (500.00 x 350.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.9.HRAZKA,04.10.2022 0:07:25,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.5. DREVO,04.10.2022 0:08:02,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (500.00 x 350.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.7. KAMEN,04.10.2022 0:08:34,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.8.RAMENO,04.10.2022 0:09:07,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.6.PLUTEK,04.10.2022 0:09:57,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (510.00 x 297.00 MM),1:1,
D:\PMO\0000000_FINAL\DULEZITE\_PD_DUR+DSP\_EDIT\Podrobna_situace a vzorove rezy.dwg,D.4.4 BROD,04.10.2022 0:10:27,Mirka_mistni_ucet,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (420.00 x 350.00 MM),1:1,
