Obsah

[Obsah 1](#_Toc56673701)

[1 Úvod 2](#_Toc56673702)

[2 Pojmy a zkratky 3](#_Toc56673703)

[2.1 Pojmy 3](#_Toc56673704)

[2.2 Zkratky 3](#_Toc56673705)

[3 Identifikační údaje stavby 4](#_Toc56673706)

[3.1 Název zadavatele stavby 4](#_Toc56673707)

[3.2 Místo realizace stavby /+ název stavby/ 4](#_Toc56673708)

[3.3 Druh (typ) stavby 4](#_Toc56673709)

[3.4 Projektant a stavební dozor 4](#_Toc56673710)

[3.5 Koordinátor během přípravy stavby 4](#_Toc56673711)

[3.6 Koordinátor během realizace stavby 4](#_Toc56673712)

[3.7 Zhotovitelé, jiné osoby 4](#_Toc56673713)

[4 Informace o projektu 4](#_Toc56673714)

[5 Povinnosti zadavatele stavebních prací 5](#_Toc56673715)

[6 Povinnosti koordinátora BOZP 6](#_Toc56673716)

[6.1 Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby 6](#_Toc56673717)

[6.2 Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 9](#_Toc56673718)

[7 Rizikové práce a činnosti 10](#_Toc56673719)

[8 Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 11](#_Toc56673720)

[8.1 Všeobecné povinnosti zhotovitelů 11](#_Toc56673721)

[8.2 Zabezpečení staveniště 12](#_Toc56673722)

[8.3 Zajištění výkopů 13](#_Toc56673723)

[8.4 Vybavení staveniště, prostředky záchranného systému 13](#_Toc56673724)

[8.5 Omezení nebezpečí zasažení elektrickým proudem 14](#_Toc56673725)

[8.6 Povinnosti jiných osob (OSVČ): 14](#_Toc56673726)

[8.7 Další povinnosti všech pracovníků stavby 14](#_Toc56673727)

[9 Dopravní řád 16](#_Toc56673728)

[10 Zásady chování při vzniku mimořádné události 16](#_Toc56673729)

# Úvod

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen **Plán**) je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby ***„VD NM, přelivné objekty střední a horní – oprava elektroinstalace“***. V Plánu se uvádí potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací.

Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:

1. předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 100 pracovních dnů přepočtu na jednu fyzickou osobu
2. při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje **Nařízení vlády č. 591/2006 Sb**., Příloha 5;
   * 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.
   * Bod 6. Práce, vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
   * Bod 11. - Práce spojené s montáži a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Základními podkladovými materiály pro zpracování Plánu byly:

* + projektová dokumentace ve stupni PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE,

zpracovatel:

**Argo Automatizace, s.r.o.;** sídlo: U vlečky 2, 617 00 Brno

* dokumenty zpracované před zahájením výstavby:**zadavatel stavby**
* platná legislativa na úseku BOZP

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizace stavby. Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli.

**Systém řízení plánu**

Plán musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Plán je řízený dokument. V rámci aktualizací Plánu musí být zajištěny základní požadavky na řízení dokumentace. Neplatná vydání budou jednoznačně identifikována. S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení.

# Pojmy a zkratky

## 2.1 Pojmy

|  |  |
| --- | --- |
| **Pojem** | **Definice** |
| **Koordinátor BOZP na staveništi** | fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora , zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou , která odborně vede realizaci stavby. |
| **Zhotovitel stavby (stavební podnikatel)** | osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti a nebo dodavatel dílčích zakázek. **Zhotovitelem je každý zaměstnavatelský subjekt podílející se na realizaci stavby**, bez ohledu na to, na kterém stupni dodavatelského řetězce se nachází. |
| **Zadavatel stavby (stavebník)** | osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizující stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby. |
| **Stavbyvedoucí** | osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění. |
| **Staveniště** | místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. |
| **Jiná osoba** | fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance – osoba samostatně výdělečně činná. |
| **Analýza rizik** | systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo pro obyvatelstvo. |
| **Nebezpečí** | zdroj možného zranění nebo poškození zdraví |
| **Identifikace nebezpečí** | proces rozpoznání, že existuje nebezpečí, a definování jeho charakteristik |
| **Riziko** | kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události a jejích následků |

## 2.2 Zkratky

|  |  |
| --- | --- |
| **Zkratka** | **Význam** |
| BOZP | bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| OOPP | osobní ochranné pracovní pomůcky |
| SP | stavební postup |
| Žst. | železniční stanice |
| VÚBP | Výzkumný ústav bezpečnosti práce |
| ČD | České dráhy a.s. |

# Identifikační údaje stavby

## 3.1 Název zadavatele stavby

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 602 00 Brno

## 3.2 Místo realizace stavby /+ název stavby/

Staveniště se nachází na mostech situovaných přes řeku Moravu. Jedná se celkem o tři mosty, tzn. silniční most v UH ř.km 141,192; silniční most v Napajedlech ř.km. 161,657 a ocelová lávka pro pěší v Napajedlech ř.km 163,039

## 3.3 Druh (typ) stavby

Nová stavba

## 3.4 Projektant a stavební dozor

**Argo Automatizace s.r.o.;** U vlečky 2, 617 00 Brno

## 3.5 Koordinátor během přípravy stavby

*Během vypracování plánu BOZP nebyl znám koordinátor během realizace stavby*

## 3.6 Koordinátor během realizace stavby

*Během vypracování plánu BOZP nebyl znám koordinátor během realizace stavby*

## 3.7 Zhotovitelé, jiné osoby

*Během vypracování plánu BOZP nebyli známí zhotovitelé ani jiné osoby podílející se na realizaci*

# Informace o projektu

V rámci stavby bude provedeno osazení proměnných plavebních znaků na třech mostech. Součástí stavby je vybudování elektroměrového a technologického rozváděče.

Objekty jsou součástí silničního provozu, kromě ocelové lávky pro pěší.

Nové zařízení včetně kabelových tras bude osazeno na konstrukci mostů. Stávající znaky znázorňující statickou (neměnnou) výšku podjezdu budou demontovány.

Kabelové trasy budou provedeny dle platných norem ČSN 73 6005 a ČSN 73 6006.

* Ve volném terénu budou kabely uloženy ve výkopu 35/80 cm

V místech, kde není kabelová trasa vedena ve žlabové trase je nad kabelovým ložem položena výstražná fólie červené barvy

* Vzdálenost mezi kabely NN a zabezpečovacími kabely musí být minimálně 25 cm, pokud se nepoužije vhodné přepážky (*žlabu apod.*)
* Při souběhu se zemnícím vedením, musí být zemnící vedení uloženo 15 cm od kabelů, pod kabelovou trasou případně vedle kabelů. Při křížení se zemním vedením 50 cm ČSN EN 62305-4

Po uložení kabelů budou výkopy kabelové rýhy zaházeny. V místech komunikací, dostupných veřejnosti, bude zához kabelové rýhy strojně hutněn.

**Práce budou probíhat ve volném terénu a v blízkosti silnic. Při práci u silnice a v provozních místnostech je nutno dbát pokynů vedoucích prací zajistí, aby pracoviště odpovídalo bezpečnostním předpisům.**

**Výkopy a výkopové práce pro kabelovou rýhu je nutno zajistit tak, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se v blízkosti, k ohrožení silničního provozu. Na místech veřejně přístupných budou výkopy při snížené viditelnosti a v noci dostatečně osvětleny. Výkopy budou ohraničeny reflexní páskou a zábranami.**

**Je nutno dodržet „Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v kolejišti OP“ a další platné normy a předpisy pro jednotlivé pracovní postupy.**

# Povinnosti zadavatele stavebních prací

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost.

Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit na oblastní inspektorát práce Oznámení o zahájení prací (dále jen Oznámení), jehož náležitosti stanoví přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – viz Příloha č. 1 Plánu.

Místně příslušným OIP stavby je:

**Oblastní inspektorát práce**

**pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  **Adresa:** | Milady Horákové 3  658 60 Brno | |  **Telefon:** | +420 545 321 285 (spojovatelka) | |  **Fax:** | +420 545 211 303 | |  **E-mail:** | [brno@oip.cz](mailto:brno@oip.cz) | |  **www:** | [www.suip.czp/oip09](file:///\\AA_DISKSTATION\sdileny\ARGO\PROJEKTY\PD_pro_vyber_zhotovitele\Nové%20Mlýny\Nové%20Mlýny\F_Plán%20BOZP%20dle%20zákona%20č.%20309\www.suip.cz) | |  |

Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.

Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

# Povinnosti koordinátora BOZP

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám.

## 6.1 Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby

Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby stanovuje zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

1. V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby;
   * Přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
   * Informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
   * další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci.
2. Bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.
3. Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené.
4. Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné  
    a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
5. Zabezpečuje, aby Plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním  
   a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
6. Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

**Vyhodnocení rizik**

Pro potřeby zpracování informací o rizicích – posouzení, **vyhodnocení rizika**, které jsou uvedeny v příloze, byla využita **metoda VÚBP Praha**. Metoda posuzuje rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku nehody, jejich následků a expozice nebezpečí.

Hodnota rizika (úroveň rizika) je stavena součinem pravděpodobnosti, následku (závažnosti)   
a expozice (jak často vzniká riziková situace):

R = P x E x N

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hodnota R** | **Úroveň rizika** | **Riziko je** | **Opatření** |
| > 400 | **V. stupeň** | nepřijatelné | činnost musí být zastavena |
| <400; 200) | **IV. stupeň** | značné | bezprostředně musí být stanoveno bezpečnostní opatření |
| <200; 70) | **III. stupeň** | mírné | musí být stanoveno bezpečnostní opatření |
| <70; 20) | **II. stupeň** | přijatelné | Riziko je možné, je třeba zvýšit pozornost |
| < 20 (včetně) | **I. stupeň** | zanedbatelné | Riziko je možno přijmout bez opatření |

Základním podkladovým materiálem pro provedení analýzy rizik byl **Harmonogram stavby** – viz příloha. Analýza rizik byla provedena pouze u činností, které budou na staveništi probíhat souběžně, v těsné návaznosti;

* + 1. horizontální posouzení rizik – posouzení míry rizika činností prováděných současně, v těsné návaznosti v rámci výstavby jednoho stavebního objektu
    2. vertikální posouzení rizik – posouzení míry rizika činností prováděných současně, v těsné návaznosti při výstavbě několika stavebních objektů.

Výsledky provedené analýzy rizik uvádí příloha **- Informace o rizicích**. Informace o rizicích uvádí přehled činností/prací, které budou v rámci výstavby prováděny současně nebo v těsné návaznosti, které byly předmětem posouzení rizik. U jednotlivých činností je uveden:

* + - 1. soupis stavebních prací
      2. období – kdy mají být prováděny
      3. místo – stavební objekt(y), na kterých budou prováděny
      4. výčet nebezpečí, která v sobě obnáší
      5. empirickým výpočtem stanovená úroveň rizika
      6. ochranné, koordinační opatření s ohledem na úroveň rizika
      7. přehled právních a ostatních předpisů, ze kterých vyplývají stanovená opatření
      8. odpovědnost jednotlivých zhotovitelů za přijetí stanovených opatření

## 6.2 Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby

Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby stanovuje zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

1. Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
2. Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.
3. Oznámit zadavateli stavby případy podle bodu b), nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.
4. Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
5. Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou navazovat.
6. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
7. Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.
8. Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
9. Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka.
10. Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního předpisu.
11. Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.
12. Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
13. Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

# Rizikové práce a činnosti

Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi realizace stavby identifikovány činnosti představující zvýšenou míru rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

V rámci výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které budou prováděny na staveništi:

* **Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.**

Ochranná opatření:

* zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN 331310 ed.2, ČSN 331500, ČSN 331600 ed.2, ČSN 331610, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2
* zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím podle ČSN EN 50110-1ed.3, ČSN 33 2000-4-41ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2
* při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup stanovený výrobcem ČSN 386405, ČSN EN 15001-1.
* další opatření – viz: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 395/2003 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
* **Práce spojené s montáži a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.**

Ochranná opatření:

* pro montážní práce musí být zpracovaný technologický postup
* pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány Systémy bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1
* další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví , které budou prováděny na staveništi:

* **Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až 10 m.**

Ochranná opatření:

* zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí (kolektivní zajištění) nebo individuální zajištění (OOPP)
* pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce
* další opatření - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
* **Souběžná práce více zhotovitelů**

Ochranná opatření:

* povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů
* seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů
* další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
* **Zemní práce, provádění výkopových prací**

Ochranná opatření:

* prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury
* určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stěn výkopů
* další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a ČD Op 16

Všeobecná preventivní opatření k minimalizaci rizik vyplývajících z provádění výše uvedených činností jsou uvedeny v kapitole 8 Plánu. Bližší specifikaci opatření a identifikaci nebezpečí s ohledem na jejich časový průběh uvádí **příloha**.

# Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik

## 8.1 Všeobecné povinnosti zhotovitelů

1. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
2. poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména:
   * včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu a jeho změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup stavebních prací, nástup nových zhotovitelů)
   * zúčastňovat se zpracování Plánu, tento Plán dodržovat,
   * včas informovat koordinátora o podstatných změnách (harmonogram výstavby, použité technologie)
   * brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu.
   * seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP, vyžadovat jeho dodržování
   * zúčastňovat se kontrolních dnů
3. Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
4. Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č.101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č.137/1998 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb..
5. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
6. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.
7. Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
8. Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v [příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.](file:///\\AA_DISKSTATION\sdileny\ARGO\PROJEKTY\PD_pro_vyber_zhotovitele\Nové%20Mlýny\Nové%20Mlýny\F_Plán%20BOZP%20dle%20zákona%20č.%20309\Plán%20BOZP%20z), jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí:
9. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb. a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"),
10. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"),
11. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"),
12. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"),
13. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb. (dále jen "bourací práce"),
14. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"),
15. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky,
16. Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která splňují požadavky nařízením vlády č.101/2005 Sb., a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výškynebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb..
17. Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené Předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - ČD Op 16, České dráhy, a.s.

## 8.2 Zabezpečení staveniště

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

## 8.3 Zajištění výkopů

Zhotovitel provádějící výkopové práce zajistí, aby stěny výkopu byly zajištěny proti sesutí.

1. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopu, musí zabránit poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu , popřípadě vyloučit nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením v hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách podmáčených, nesoudržných nebo jinak náchylných s sesutí musí být stěny zajištěny dle technologického postupu i v menších hloubkách než je stanoveno ve větě první.
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.

## 8.4 Vybavení staveniště, prostředky záchranného systému

Zhotovitelé zajistí řádné označení vybavení zařízení stavenišť (i dočasných), zřetelné označení účelu umístění buněk:

* buňka stavbyvedoucího – jméno firmy, jméno odpovědného pracovníka + kontakt
* dočasný sklad NCHLP, shromaždiště odpadů, sklad apod.
* řádné bezpečnostní a informační značení

Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:

* Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků
* Stavební deník (aktuální evidence pracovníků)
* Technologické, pracovní postupy
* Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro prováděná činnosti na této stavbě
* Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.)
* Kniha úrazů
* Bezpečnostní listy – NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány
* Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při výstavbě vznikají.

Na staveništi musí být umístěny v označeném prostoru prostředky pro poskytnutí první pomoci, prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky požární ochrany.

## 8.5 Omezení nebezpečí zasažení elektrickým proudem

1. Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy ČSN EN 50110-1: Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
2. Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky.
3. Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny působení vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození.
4. Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím.

## 8.6 Povinnosti jiných osob (OSVČ):

1. poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby.
2. informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.
3. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora.
4. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

## 8.7 Další povinnosti všech pracovníků stavby

* 1. Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, technologickými a pracovními postupy.
  2. Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.
  3. Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou událost (nehodu, havárii, požár apod.).
  4. Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti.
  5. Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí.
  6. Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP.
  7. Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách staveniště od odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat.
  8. Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části staveniště, ve kterém se bude pohybovat.
  9. Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k náhodnému pádu předmětů.
  10. Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním nemohli přispět ke vzniku mimořádné události.
  11. Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem stavby.
  12. Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci.
  13. Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpečné látky musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků.
  14. Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen nezbytně dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem.
  15. Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa a vymezující bezpečnostní vzdálenosti.
  16. Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem.
  17. Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se zákazem spouštění.
  18. Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození.
  19. Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat níže uvedené **zakázané činnosti**:
* Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky přinést, nebo přechovávat v prostorách staveniště.
* Kouření mimo vyhrazené prostory.
* Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky jakož i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi.
* Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena jako relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení.
* Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému spuštění.
* Používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na staveništi zařízení, která k tomu nejsou určena.
* Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách.
* Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu.
* Opírat předměty o části strojních zařízení.
* Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků.
* Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení.

# Dopravní řád

Možné příjezdy na staveniště, včetně tras staveništních komunikací uvádí části projektové dokumentace.

Všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostním a informačním značením zamezujícím vstup nepovolaným osobám na staveniště a všechny vjezdy na staveniště musí být opatřeny dopravním značením zamezujícím vjezd ostatních vozidel mimo stavbu na staveniště.

Na příjezdových komunikací je povolena rychlost max. 30 km/hod., na komunikacích procházejících stavbou je rychlost omezena max. 20 km/hod.

Všechny stroje, mechanismy pohybující se po staveništi musí být v dokonalém technickém stavbu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných látek. Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu zaměstnanci a zabezpečit jejímu dalšímu úniku.

Všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí dodržovat zásadu pravosměrného pohybu.

Komunikace na staveništi musí být stálé průjezdné, je na nich zakázáno stát, parkovat a skladovat materiály.

Vjezd soukromých vozidel zaměstnanců na staveniště je zakázán.

Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, který znečistí veřejnou komunikaci zajistí její očištění na vlastní náklady.

Prašnost během výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí kropícího vozu.

Všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu.

# Zásady chování při vzniku mimořádné události

Při zpozorování požáru nebo jiné mimořádné události je každý povinen:

- Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření

(vyprostit zraněné a poskytnout 1. pomoc, zásah hasícími přístroji, hydranty, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry, ohraničit únik...).

- Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob.

-V závislosti na rozsahu, ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám (hasiči, policie, zdravotní záchranná služba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené osoby na ohlašovnu požárů, policii, zdravotní záchrannou službu.

* Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc, např. při hasebním zásahu, nebo vyproštění osoby…

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ mimořádné události:

* Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osobynebo pomocí mobilního telefonu. **Mimořádnou událost nebo úraz ihned ohlásit nadřízenému (stavbyvedoucímu) a koordinátorovi BOZP!**

**Pro hasiče volejte telefonní číslo 150, policii 158, zdravotní záchrannou službu 155, nebo**

**lze využít jednotné číslo tísňového volání 112**

**V hlášení uveďte: kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a ohrožení osob, číslo**

**své telefonní stanice.**

**ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU v případě ohrožení dalších osob**

Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘÍ, nebo HOŘÍ, OPUSŤTE STAVENIŠTĚ".

V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OpusťTe STAVENIŠTĚ“.

**POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI**

**Vedoucí zaměstnanec (stavbyvedoucí)** **zajistí pověřenou osobou pro očekávání příjezdu**

**záchranných složek na příjezdové komunikaci u vstupu do objektu.** Dále se přesvědčí o

tom, zda všichni opustili pracoviště. V závislosti na situaci vedoucí zaměstnanec organizuje

evakuaci, určí trasu evakuace a shromažďovací prostor . Na shromažďovacím prostoru provede

kontrolu počtů zaměstnanců a osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, zda všichni

opustili budovu.

**Zaměstnanci** v ohroženém prostoru, ostatní zaměstnanci na pokyn vedoucího zaměstnance

(stavbyvedoucího):

- ukončí činnost

- pokud možno nejbližším východem opustí staveniště a odeberou se na shromažďovací prostor.

Shromažďovací prostor bude na volném prostranství určeném vedoucím prací. Vždy tak, aby osoby nepřekážely příjezdu záchranné služby. Zde se osoby shromáždí do skupin podle jednotlivých společností, aby bylo možné provést kontrolu počtu osob a tím ověřit zda všichni opustili nebezpečný prostor.

**TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ**

**Hasičský záchranný sbor –** **150**

**Policie ČR -** **158**

**Zdravotní záchranná služba -** **155**

**Linka tísňového volání - 112**