**Významný vodní tok Trusovický potok (IDVT 101 00157)**

Sečení v ř. km 1,240 – 4,630 v k.ú. Hlušovice, Černovír, Moravská Loděnice, Trusovice

* Sečení levého i pravého břehu významného vodního toku Trusovický potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., a to na pozemcích p. č. 361 a p. č. 337 v k.ú. Hlušovice, p. č. 1112/2 v k.ú. Černovír, p. č. 570 v k.ú. Moravská Loděnice a p. č. 112/9 v k.ú. Trusovice. Úsek, kde bude prováděno sečení začíná u železniční tratě v k.ú. Černovír a končí u železničního mostu v k.ú. Trusovice.
* Celková délka úseku je 3,390 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 64.986 m2. Budou sečeny i části pozemků, kde je trvale vodní plocha. Budou provedeny dvě seče.
* Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku ani na březích toku.
* Práce zahrnují odstranění i rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* V případě potřeby - provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Zajištění potřebných, nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady, výustě apod. Povodí Moravy, s. p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a případnému poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s. p., nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: **Holásek Josef, holasek@pmo.cz, +420 602 756 281**

**KARTA SEČENÍ LOKALITA č. 6 – PROVOZ OLOMOUC**

**Přílohy:**



