**VÝZNAMNÝ VODNÍ TOK BEČVA**

**Popis úseku v ř.km 22,950 – 24,225 v k.ú. Osek nad Bečvou**

Sečení levého i pravého břehu vodního toku Bečva v ř.km 22,950 – 24,225, tzn. od silničního mostu Osek nad Bečvou – Oldřichov (ř.km 22,933) po opevnění pod stupněm Osek (ř.km 24,225) pod MVE v blízkosti nádrže Jadran. Úsek má délku 1275 m a celková plocha k sečení je cca 36 200 m2.

Souhrnný popis:

1. Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm.
2. Řádné seznámení s terénem před provedením prací.
3. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
4. Úsek je přístupný pro mechanizaci, ale vzhledem většímu sklonu svahu je nutné využít stroje vhodné do těchto podmínek. Dosečení okolo dřevin a v kamenných úsecích křovinořezem.
5. Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob**.**

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **1x ročně; od 1. 6. do 15.7.**

Technický dozor akce: **Filip Petráš,** [**petras@pmo.cz**](mailto:petras@pmo.cz) **+420 702 177 144**

Situace:





