**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BLANSKO**

**VODNÍ TOK: Výpustek (IDVT 10196214)**

**K.Ú.: Skalice nad Svitavou**

***Lokalita BL 3***

**Popis úseku:**

staničení v km: Výpustek **0,145 – 1,480**(1 335 m)

celková délka úseku (levý + pravý břeh): **2 864 m**

orientační výměra: **11 680 m2**

**Pokos obou břehů včetně dna koryta drobného vodního toku Výpustek v intravilánu obce Skalice nad Svitavou a v extravilánu směrem k VN Skalice. Začátek úseku je od konce zatrubnění u vlakového nádraží a konec úseku v profilu hrazení na konci vývaru spodních výpustí VN Skalice.**

**Požadované práce:**

1. Pokos travního a rákosového porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden ve dně a po obou březích s přesahem 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. **Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestné prohlášení o jejím uložení.**

**Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.**

1. **Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu.**

Pokos travního a rákosového porostu je nutný provádět i z koryta vodního toku.

**Úsek 1 (celkem 4 280 m2)**

od konce zatrubnění u vlakového nádraží po začátek zatrubnění pod železniční vlečkou, ř.km 0,145 – 0,534 o celkové délce (LB + PB) 778 m a výměře cca 4 280 m2. Přístup ke korytu z pozemní asfaltové komunikace je možný pouze prvních 50 m, dále pak už jen korytem toku.

**Úsek 2 (celkem 770 m2)**

od konce zatrubnění pod železniční vlečkou po propustek 3x DN1200, ř.km 0,610 – 0,706 o celkové délce (LB + PB) 192 m a výměře cca 770 m2. Koryto přístupné z panelové komunikace za závorou průmyslového areálu, popř. korytem toku.

**Úsek 3 ( celkem 2 570 m2)**

od propustku 3x DN1200 po silniční most, ř.km 0,715 – 0,890 o celkové délce (LB + PB) 734 m a výměře cca 2570 m2. Pokos bude proveden 1,0 m za horní břehovou hranu, pouze v místech souběhu toku s oplocením bude proveden až po plot. Přístup možný pouze korytem toku.

**Úsek 4 ( celkem 4 060 m2)**

od silničního mostu po hrazení na konci vývaru spodních výpustí VN Skalice, ř.km 0,900 – 1,480 o celkové délce 1 160 m a výměře 4 060 m2. Pokos bude proveden 1,0 m za horní břehovou hranu, pouze v souběhu s polní cestou k VN Skalice bude proveden až po tuto cestu. Prvních 225 m je přístup možný pouze korytem toku, dále pak z polní cesty na pravém břehu

**Doporučená mechanizace:**

ad 1) **křovinořez, hrábě, vidle**

ad 2) **2x svahová sekačka s minimálním záběrem 1 m mulčovače s Y noži, minimální výkon 18 kW, svahová kola**

Není vhodný traktor s příkopovým ramenem.

**První pokos bude ukončen do 30. 6., druhý do 31. 10.**

**Lokalita BL 3** – Výpustek (IDVT 10196214), k.ú. Skalice nad Svitavou



**KÚ 4 (ř.km 1,478)**

**KÚ 1 (ř.km 0,534)**

**ZÚ 2 (ř.km 0,610)**

**ZÚ 4 (ř.km 0,900)**

**KÚ 3 (ř.km 0,890)**

**ZÚ 3 (ř.km 0,715)**

**KÚ 2 (ř.km 0,706)**

**ZÚ 1 (ř.km 0,145)**

**Výpustek**

**SKALICE N. SV.**