**Výměna 10ks oken a 1ks vchodových dveří budovy H**

**v areálu Státní zkušebny strojů a.s., Třanovského 622/11, Praha 6-Řepy.**

1) Materiál plast, barva – exteriér modrá, interiér bílá, Profily z prvoplastu, tř.A, min.6 komor, hloubka min.76mm, těsnění

třířadé.

2) Rozměry(orientáční) a členění stávajících oken a dveří - **příloha č.1.-Pohledy z interiéru.** Rozměry před výrobou nutné zaměřit.

Dvoukřídlá okna budou vyrobena **bez středového sloupku**. Vchodové dveře budou vyrobeny jako dvoukřídlé.

3) Izolační dvojsklo min. Ug=1,1W/m2K a teplý distanční rámeček. U vchodových dveří bezpečnostní sklo Connex.

4) Kliky a kování dle barvy oken a dveří. U vchodových dveří FAB, zámek tříbodový, bezpečnostní kování klika/koule.

5) Fotodokumentace – **Příloha č.2**

6) Demontáž a likvidace stávajících oken a suti.

7) Montáž nových oken a dveří.

8) Zednické práce – začištění špalet (vč. APU lišt) a parapetů po obvodu rámu nových oken z interiéru a exteriéru.

9) Malířské práce po zednickém začištění – interiér: Barva bílá, exteriér: Fasádní nátěr špalet v odstínu stávající fasády,

zatmelení obvodu rámu polyuretanovým tmelem – exteriér.

10) Dodávka a montáž nových Al parapetů v barvě modré.

V Praze Listopad 2024 Martin Hrubý TDI