„Malá vodní nádrž Kosobody-střední-rekonstrukce“

**zak.č.: 381/2024**

D.1.2.1. Technická zpráva

1. SO-4 Náhradní výsadba

SO-4 Náhradní výsadba

Bude vysazeno 55ks stromů.

Druhové složení bude upřesněno před vlastní výsadbou.

Postup :

* pro stromy se vyhloubí jamky o průměru 0,4 m a hloubce 0,60 m
* k výsadbě bude použito 3 – 5 letých odrostků stromů
* u stromových sazenic se osadí 3ks upevňovacích kůlů
* na půdní povrch se kolem sazenic provede mulčování
* u sazenic se použije proti okusu zvěří pletivo
* bude provedena řádná zálivka
* sazenice budou vysazeny před vyrašením na jaře nebo po opadu listí na podzim

Druhové složení je možné měnit dle dalších požadavků.