**Podrobné technické parametry a výbava stroje**

|  |
| --- |
| **Traktor II. (min. 101 kW)** |
| **Obchodní označení** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Výrobce** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Nabízené řešení dodavatele** |
| Výkon motoru | min. 101 kW / 140 k  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet válců | min. 4 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Zdvihový objem motoru | min. 4,4 l | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rozvor | min. 2500 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Zdvihací síla ramen | min. 6000 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Hydraulické čerpadlo | min. průtok 110 l/min | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Převodovka s počtem rychlostních stupňů | min. 20 vpřed/vzad | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Násobič řazen bez spojky  | min. 3 stupňový  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Zadní hydraulické okruhy | min. 4 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přední hydraulický okruh | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Čelní tříbodový závěs | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Čelní vývodový hřídel | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Vzduchové brzdy | 2 okruhy | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Mechanické odpružení kabiny | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Odpružení přední nápravy | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Pneumatiky přední | min. šíře 420 mm / průměr ráfků 24 palců | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Pneumatiky zadní | min. šíře 480 mm / průměr ráfků 38 palců | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Závaží v zadních kolech | min. 150 kg na kolo | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Závěs s konzolí | čep 38 mm / min. 7 poloh | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Kabina s klimatizací | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Sedačka řidiče vzduchem odpružená | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Sedačka spolujezdce | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Maják oranžové barvy | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Pracovní světla | min. 4 ks vpřed/vzad | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rádio | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

Ve výše uvedené tabulce zadavatel stanovuje technické požadavky na 2. část veřejné zakázky – Traktor II. (min. 101 kW). Účastník ve sloupci „Nabízené řešení dodavatele“ vyplní, zda parametr jím nabízeného řešení splňuje požadavky zadavatele (vyplní ANO nebo NE), případně doplní konkrétní hodnotu parametru jím nabízeného řešení.