# A Průvodní list

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Bystřice, Olomouc, ř.km 0,000-1,170 – nánosy – projektová

dokumentace

Místo stavby: Upravené koryto toku Bystřice v ř.km 0,00 - 1,170

Kraj: Olomoucký

Katastrální území: Olomouc – město, Hodolany, Bělidla

Čísla pozemků:

Níže uvedené pozemky nebo jejich části jsou pozemky, na kterých je realizováno stávající upravené koryto toku Bystřice. Veškeré stavební práce budou prováděny v rámci pozemků výše uvedených stávajících objektů, sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny.

**Pozemky, na nichž se nachází stávající koryto (k.ú. Olomouc - město),**

**které se bude opravovat**

Číslo pozemku Druh pozemku Vlastník, jméno, adresa

141 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

**Pozemky, na nichž se nachází stávající koryto (k.ú. Hodolany),**

**které se bude opravovat**

Číslo pozemku Druh pozemku Vlastník, jméno, adresa

852/1 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

852/3 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,

Veveří, 60200 Brno

852/4 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

852/5 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

853 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

**Pozemky, na nichž se nachází stávající koryto (k.ú. Bělidla),**

**které se bude opravovat**

Číslo pozemku Druh pozemku Vlastník, jméno, adresa

220/5 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

220/4 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

220/3 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

220/1 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

219/2 vodní plocha Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

411 zastavěná plocha a nádvoří Česká republika,

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Orientační určení polohy: začátek úseku: X=-545915.9309 Y=-1121705.5063

konec úseku: X=-544927.0521 Y=-1121378.7205

Výčet pozemků s právem zákonné služebnosti: ----

Parcelní čísla pozemků zařízení staveniště: - viz pozemky výše

Předmět dokumentace: Odstranění povodňových škod ze září 2024. Součástí stavby je odstranění nánosů ze dna a svahů koryta toku.

Trvalá nebo dočasná stavba: Trvalá stavba

Účel užívání stavby: Upravené koryto je součástí PPO Olomouce.

**A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.1.3 Údaje o žadateli**

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.2 Seznam vstupních podkladů**

- zaměření stávajícího stavu

- stavebně technický průzkum

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

- ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – „Bystřice, Olomouc, ř.km 0,000 – 0,170 – nánosy“, Hana Zelená, 23. 10. 2024

## **A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury**

## Jedná se o odstranění nánosu ze dna a svahů upraveného koryta toku Bystřice v ř.km 0,000 – ř.km 1,170. Stavbou nebudou měněny stavební ani kapacitní parametry upraveného koryta toku Bystřice v předmětném úseku.

## a) hloubka stavby … ----

## b) výška stavby … ----

## c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě … 0

## d) plánovaný začátek a konec realizace stavby … červenec 2025 – prosinec 2025

## Břeclav 08. 2025 Ing. Jan Varadínek