**DVT Náhon Litovel /IDVT 10219466/: ř.km 0,000 – 1,780 v k.ú. Litovel**

**VVT Morava /IDVT 10100003/: ř.km 247,190 – 247,230 v k.ú. Litovel**

* Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Náhon Litovel na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc. č. 1627/7, 1627/8, 1627/10, 1634/5, 1634/6, 1634/7 a 1634/8 v k.ú. Litovel v úseku od soutoku s Moravou (ř.km 0,000) po jez Litovel (ř.km 1,780)
* Sečení pravého břehu významného vodního toku Morava na pozemku státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc. č. 1634/7 v k.ú. Litovel v úseku od silničního mostu na Pavlínce (ř.km 247,190) po soutoku s Náhonem Litovel: (ř.km 247,230).
* Celková délka obou úseku je 1,820 km a celková výměra všech pozemků určená k sečení je

15 100 m2.

* Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
* Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
* Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
* Po dohodě s objednatelem bude provedena příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: **Ing. Marek Libosvár,** [**libosvar@pmo.cz**](mailto:libosvar@pmo.cz)**, +420 725 014 535**

**Přílohy:** - přehledná situace

**Přílohy:** - situace s vyznačením úseku

**Úsek: soutok s Moravou (základní škola) a pravý břeh až k mostu cca 40 m – po jez Litovel**

**Posekat v celé délce koryto a oba břehy včetně všech výmladků – křovinořezem, mulčovat.**