Vodní tok Opatovický potok v k. ú. Paršovice, ř.km. 6,900 – 7,400

* Jedná se o sečení břehů a dna vodního toku Opatovický potok, v intravilánu obce Paršovice, v ř. km. 6,900 – 7,400, včetně likvidace jednoletých výmladků.
* ruční sečení obou břehů
* mulčování s ponecháním travní hmoty
* koryto lichoběžníkového tvaru, svahy 1:1, cca 2-3 m + 1 m za břehovou hranou

Termín realizace: **2x ročně první pokos do 15. 6. a druhý pokos do 15. 9.**

Doporučené strojní vybavení: křovinořez

**Celková plocha sečení cca 2 000 m2**

Technický dozor akce: **Mgr. Pavel Sušeň,** [**susen@pmo.cz**](susen@pmo.cz)**, +420 602 581 855**

Pozemky PM: 312/34, 1533

