**KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 16**

Vodní dílo Bystřička

Jedná se o rizikové ( z hlediska BOZ ) sečení trávních porostů na svazích v blízkosti hráze vodního díla a kaskád bezpečnostního přelivu. Na návodní straně hráze se jedná o sečení ve svahu, na dlažbách, v blízkosti hladiny vodního díla.

Mulčování travního porostu.


Termín realizace do 15.6. a do 15. 9. kalendářního roku (2 seče).

Doporučené strojní vybavení: křovinořez

**Celková plocha sečení cca 6 000 m2**

Technický dozor akce: Mgr. Pavel Sušeň, susen@pmo.cz, +420 602 581 855

Pozemky PM: 750/2, 72/1, 979/1, 45/9, 26/2, 982 v k. ú. Bystřička I.



Úsek vpravo od odběrné věže.



Úsek mezi odběrnou věží a hrází.



Návodní část hráze – pravý břeh.



Vzdušná část hráze – pravý břeh.



Vzdušná část hráze – levý břeh.



Kaskády bezpečnostního přelivu

