**DVT Doubravka IDVT 10189303 v intravilánu obce Úsov**

* Doubravka IDVT 10189303: ř.km 3,118-5,220.
* Sečení levého i pravého břehu (pomístně, dle potřeby i dna) drobného vodního toku Doubravky IDVT 10189303 na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. p.č. 1474/31, 1474/30, 1474/29, 1474/28, 1474/33, 1474/27, 1474/23, 1474/22, 1474/21, 1474/19, 1474/18, 1474/15, 1474/12, 1474/11, 1474/10, 1474/7, 1474/9, 1474/8, 1474/6, 1474/5, 1474/4, 1474/3, 1474/1, 1335/22, 1335/62, 1335/61, 1335/60, 1335/58, 1335/59, 1335/57, 1335/56, 1335/55, 1335/54, 1335/52, 1335/53, 1335/51, 1335/50, 1335/78, 1335/46, 1335/49, 1335/48, 1335/47 a 1335/70 v k.ú. Úsov – Město ( od mostku u ČOV po rodinný dům č.p.223).
* Celková délka úseku je 2,102 km a celková plocha (dvě seče; jedna seč = 19.631 m2) určená k sečení je 39.262 m2.
* Sečení břehů bude provedeno formou mulčování, v případě posečení bez mulčování (např. křovinořezem) bude posečená travní hmota vyhrabána a následně odvezena k ekologické likvidaci.
* Sečení kynety toku (dna) bude prováděno s kompletním vyhrabáním a odvozem.
* Práce zahrnují i kompletní odstranění invazivních druhů rostlin (např. křídlatky) a křovin, či výmladků do průměru 7cm, které se nacházejí v průtočném profilu toku (tzn. na obou březích), či do průtočného profilu zasahují (přesahují. Následně musí být tato vegetace odstraněna z průtočného profilu, vyhrabána a ekologicky zlikvidována. Ostatní stromy a keře většího průměru budou ponechány
* Vegetace bude stejným způsobem odstraněna i ze špatně přístupných míst, pat svahů a nánosů.
* posečená vegetace (traviny, rákos apod.) nebude ponechávána v kynetě vodního toku a bude z ní neprodleně vyhrabána a odvezena k likvidaci.
* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách.
* S veškerými materiály a odpady, které vzniknou prováděním předmětných prací se bude nakládat dle platného zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu břehových porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Každý rok před zahájením první seče dojde po předchozí písemné výzvě za účasti technického dozoru k řádnému seznámení se s terénem a stanovení si rozsahu výše uvedených prací, před zahájením samotných prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota, Křídlatka a vyřezané dřeviny nesmí být ponechány v korytě vodního toku vč. břehů a okolí. Jejich likvidace proběhne v souladu s platným zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech (např. štěpkováním, odvozem na sběrný dvůr atd.),
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. skruže, zařízení, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos od 1.6. do 1. 7. a druhý pokos od 1.9. do 15.10**

Technický dozor akce: **Burdová Věra,** [**burdova@pmo.cz**](mailto:burdova@pmo.cz) **+420 724 720 455**

**Celková situace:**



