TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Zaměření skutečného stavu území zahrnutého do jednoduché  pozemkové úpravy v k.ú. Zálesná Zhoř  v okr. Brno-venkov 

Zadavatel: Okresní pozemkový úřad  Brno-venkov

Místně příslušný katastrální úřad: Katastrální úřad Brno-venkov, pracoviště Rosice

Zhotovitel: GEODIS BRNO , spol. s . r.o., Lazaretní 11a , Brno

Průběh prací skutečného zaměření území pro JPÚ 

      Na základě smlouvy uzavřené mezi Pozemkovým úřadem Brno –venkov a firmou GEODIS BRNO spol. s r.o.  o provedení geodetických prací  při jednoduché pozemkové úpravě v kat. území Zálesná Zhoř v okr. Brno – venkov, byly v  červenci 2003  zahájeny a v srpnu  téhož roku ukončeny terénní geodetické práce.

 1.  Popis území
 
 Zaměřované  území je rozděleno na 2 lokality. Hranice prvního území  je vymezena zastavěnou částí obce, okolním lesním porostem a je tvořena menšími půdními celky.  Druhou lokalitu ležící 400m východně a  zvanou Dvůr, vymezuje  oploceními statku a okolní lesní porost.

            2.  Podrobné měření

 2.1  Měřická síť
Pro  podrobné zaměření byla  vybudována síť devíti pomocných bodů  určených metodou GPS a stabilizovaných ocelovými trubkami s hlavou z plastu a dalšími  body stabilizovanými dočasně železnými trubkami,  dřevěnými kolíky a  určenými polygonovými pořady a rajony  při dodržení podmínky bodu 4.312  Návodu pro obnovu katastrálního operátu schváleného a vydaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v roce 1997. Síť pomocných bodů byla vybudována v míře nezbytně nutné k zaměření podrobných bodů. 

  2.2  Podrobné měření

Při zaměřování  skutečného stavu  bylo postupováno  tak, aby  byly zaměřeny všechny předměty obsahu katastru uvedené v  § 5 vyhlášky č. 190/1996 Sb. Mimo obsah mapy byly zaměřeny drenážní  šachty , sjezdy, samostatně rostoucí stromy , svodnice , koryta vodních toků a povrchové znaky inženýrských sítí procházejících zájmovým územím. Zobrazen je průběh nadzemního vedení.
Pro projekční využití bylo celé zájmové území zaměřeno výškově  v systému Bpv. Pomocné výškové body byly určeny trigonometricky výškovými pořady. Dosažená přesnost výškových pořadů je uvedena v protokolech o výškovém výpočtu pořadu , který je součástí  Protokolu o výpočtu souřadnic. Hustota výškových bodů byla volena tak, aby byl nejen vystižen charakter terénu , ale současně byla dostačující pro následné projekční práce.
Podrobné body byly zaměřovány polární metodou. Orientace na stanovisku byla vždy na nejméně dva body  ZBP  nebo pomocné body. Současně byl zaměřen jeden podrobný bod  určený též z jiného stanoviska. K zaměření  byla použita totální stanice TOPCON GTS-702  v.č. GY 0737 s automatickou registrací měřených dat.

2.3  Číslování pomocných a podrobných bodů

Číslování pomocných bodů bylo stanoveno  dvanáctimístným úplným číslem s uvedením pořadového čísla katastrálního území v okrese Brno-venkov podle SPI a pořadovým číslem pomocného bodu  od 
 4001 - 4069. V měřítku 1: 10 000 byl vyhotoven přehled pomocných bodů.
Podrobný bod byl označen rovněž dvanáctimístným číslem .Toto obsahuje pořadové číslo katastrálního území, číslo měřického náčrtu a pořadové číslo podrobného bodu v rámci měřického náčrtu v rozmezí od 1-9999.

2.4  Měřické náčrty

K zaměření skutečného stavu byl zvolen klad blokových náčrtů v měřítku  1 : 1000 a 1: 2000.  Náčrty byly vyhotoveny  na kreslícím papíře o hmotnosti 150g/m2 a očíslovány přidělenými čísly ZPMZ v řadě od  86 - 89.  Černě byla vytažena zaměřená situace a výškové body . Červeně byly vyznačeny měřické body. V měřítku 1: 10 000 byl vyhotoven přehled měřických náčrtů. 

2.5  Výpočet souřadnic

 Body určené metodou GPS byly  měřeny  dvoufrekvenční aparaturou GPS Leica Wild Systém 2000 a TPS LEGACY E dvěma nezávislými vektory v souladu s Vyhláškou číslo 190/1996, bod 11.11 přílohy. Síť vektorů byla vyrovnána a připojena na body sítě  DOPNUL. K výpočtu byl použit firemní software GPS SkiPro verze 1.1 a Pinnacle verze1.0
Naměřená data byla automaticky registrována totální stanicí TOPCON  GTS-702. Pomocí převodního programu  převedena do počitače a zpracována výpočetním programem Groma v. 7.0  v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv . Výpočetním programem byla nastavena sada tolerancí  týkajících se mezní odchylky dle předpisů pro práci v  katastru nemovitostí ( Vyhláška č.190/1996 Sb.  ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.  a  Návodu pro obnovu katastrálního operátu).
Dosažené odchylky jsou zaznamenány v Protokolu o výpočtu souřadnic, který je součásti předávacího elaborátu.
Výsledné souřadnice  podrobných bodů jsou seřazeny podle náčrtů  a vyvázány společně se seznamem bodů ZBP ,bodů PBPP a pomocných bodů  v Seznamu souřadnic.

2.6  Grafické zpracování

Naměřená polohopisná data byla graficky zpracována  programem MicroStation PC 5.0  Výšková data byla vyhodnocena programem InRoads a uložena do souboru vrstevnic.
Vzhledem k tomu, že veškerá naměřená a zpracovaná data včetně grafického zpracování jsou uložena  na přenosném médiu ( CD ), byla kontrolně  plotrem HEWLETT PACKARD DesingJet 650C vytištěna kresba polohopisu a výškopisu ve formě vrstevnic v měřítku 1:5000.

3. Použité předpisy a vyhlášky

Celý proces zaměření skutečného stavu byl realizován dle: Vyhlášky  číslo 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č.210/1993 Sb. a zákona č.90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č.179/1998 Sb. (úplné znění) 

Návodu pro obnovu katastrálního operátu který zpracoval Český úřad zeměměřický a katastrální a schválil  Ing. Karel Večeře, místopředseda dne 30.dubna 1997 č.j.21/1997-23 ve znění dodatku č.1.

4. Výsledný elaborát
 Přesto, že předávací elaborát obsahuje také měřické náčrty  bylo rozhodnuto , po dohodě s  PÚ Brno-venkov, ponechat je uloženy  u zhotovitele k dalšímu využití ( DKM) a předat je po ukončení prací. 
Objednateli  se předává :
                     1. Technická zpráva
                     2.  Měřické náčrty +  Přehled měřických náčrtů
                     3.  Seznam souřadnic pomocných bodů
                     4.  Přehledný náčrt pomocných bodů 
                     5.  Zápisník podrobného měření (cd)
                     6.  Protokol o výpočtu souřadnic (cd)
                     7.  Seznam souřadnic (cd)
		       8.  Protokol o výpočtu vektorů, vyrovnání sítě a transformaci souřadnic do S-JTSK                                                                             
	       9.  Kresba polohopisu v měřítku 1:5000 ,kresba výškopisu v měřítku 1:5000
	      10. CD  (obsahující zápisníky,protokoly a seznamy souřadnic)

 V Brně  dne  13. 8. 2003                                                                        J. Helán
                                                                                    GEODIS BRNO, spol s r.o.