**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Fláje - potápěčské práce 2021“***

Č. PL: 2 06 20 077

Č. akce: 206 707

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme v roce 2020 zajištění těchto prací (předpoklad 3 dny celkem):

- vyčištění kobky a česlí nátoku do potrubí LMG cca na kótě 692,00 m n. m. Kontrola a očištění ochranné stříšky nad kobkou.

- kontrola a očištění konstrukcí odběrného objektu (hradící tabule, vodící profily, jemné česle na kótě 709,25 m n. m.

Tyto práce na konstrukcích odb. objektu budou předcházet úkolu č. 2/2016 ze zápisu TBD:

"S ohledem ke zjištěné anomálii v km 0,056 tlakového přivaděče - štoly - doporučujeme do 5 let provést kontrolu tohoto místa a podrobně jej zdokumentovat včetně jeho okolí tak, aby bylo možné rozhodnout o nutnosti případné opravy a připravit její technické zajištění"

Zajistí: Ing. Šrámek Ivo Termín: 31. 12. 2021

- kontrola hrubých česlí do odběrného objektu (naposledy realizováno 2004).

- odběr vzorků sedimentu u hráze pro VHL Teplice

3 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Předání písemné zprávy o provedených potápěčských pracích požadujeme do 14 dní od ukončení potápěčských prací a poté by měla proběhnout dílčí fakturace.

**Doba plnění zakázky:** 8/2021–9/2021…. Celkem 3 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Fláje

**Přílohy:**

VD Fláje\_KN\_potáp.xlsx

VD\_Fláje\_OO\_KN.xlsx

VD\_Fláje\_TBD\_zápis.pdf