**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Všechlapy – potápěčské práce 2021“***

Č. PL: 2 07 20 076

Č. akce: 207 701

Požadujeme zajištění těchto prací:

Kontrola vtoků DN 1800 na kótě 208,85 m n.m. a DN 500 na kótě 204,6 m n.m. včetně česlí, vyčištění (čištění česlí a prostoru česlí od plavenin, příp. usazenin.

Periodická kontrola prostorů nátoků do spodních výpustí VD (systém TBD).

3 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Předání písemné zprávy o provedených potápěčských pracích požadujeme do 14 dní od ukončení potápěčských prací a poté by měla proběhnout dílčí fakturace.

**Doba plnění zakázky:** 5/2021-11/2021 ... Celkem 3 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Všechlapy

**Přílohy:**

VD Všechlapy\_KN.xlsx