**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Křímov – potápěčské práce 2021“***

Č. PL: 2 01 20 089

Č. akce: 201 702

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 542,00 m n. m. 9 ks trysek

2. sekce na kótě 549,00 m n. m. 9 ks trysek

2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont na kótě 542,71 m n. m.

2. horizont na kótě 551,31 m n. m.

3. horizont na kótě 558,31 m n. m.

2 dny potápěčských prací

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

**Doba plnění zakázky:** 5/2021–6/2021…. Celkem 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Křímov

**Přílohy:**

Tryska VD.pdf

VD Krimov.pdf

VD Křímov\_KN.xlsx