**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Přísečnice, sdružený objekt – potápěčské práce 2021“***

Č. PL: 2 01 20 090

Č. akce: 201 703

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 708,90 m n. m. 18 ks trysek

2. sekce na kótě 715,90 m n. m. 18 ks trysek

2 dny potápěčských prací v hl. pod 20 m

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

**Doba plnění zakázky:** 8/2021–9/2021 ... Celkem 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Přísečnice

**Přílohy:**

SKM\_C224e18061906210.pdf

VD Přísečnice\_KN.xlsx